Аерогаммазйомка - Вікіпедія

# Аерогаммазйомка

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Аерогаммазйо́мка ( рос. аэрогаммасъемка, aнгл. aerial gamma-ray survey, нім. Gammaluftbildaufnahme f) – метод вимірювання з повітря інтенсивності гамма-випромінювання гірських порід. Використовується при пошуках родовищ корисних копалин. Суть методу аерогаммазйомки – вимірювання за допомогою багатоканального спектрометра інтенсивності поля гамма-випромінювання з характерними лініями основних ізотопів в радіоактивних рядах урану, торію, калію. Інтенсивність на кожній ділянці спектра залежить від концентрації радіоактивних елементів в гірських породах, площі їх ареалів, потужності нерадіоактивних покривних порід, висоти літака, вмісту радону в повітрі, рівня радіоактивного забруднення літака та космічного випромінювання. Досліджуване гамма-випромінювання поглинається шаром повітря товщиною 200-300 м, тому аерогаммазйомка виконується на малих висотах (бл.75 м) за системою прямолінійних маршрутів з “обтіканням” рельєфу. В гірських районах - криволінійними маршрутами по горизонталі рельєфу. Аерогаммазйомка проводять у комплексі з магнітною, інфрачервоною, аероелектророзвідувальною зйомками.

## [ред.] Використання

Аерогаммазйомка застосовується для пошуку родовищ руд урану, кольорових металів, фосфоритів.

## [ред.] Література

- Мала гірнича енциклопедія: В 3-х т. / За ред. В. С. Білецького. — Донецьк: Донбас, 2004. ISBN 966-7804-14-3

Отримано від "http://uk.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D0%B5/%D1%80/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0.html"

Категорії: МГЕ | Знімання

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Пошук