Безконтактні вимикачі ємнісні - Вікіпедія

# Безконтактні вимикачі ємнісні

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Безконта́ктні вимикачі́ є́мності (ВБЄ) мають чутливий елемент у вигляді винесених до активної поверхні пластин конденсатора.

Наближення об'єкту з будь-якого матеріалу до активної поверхні веде до зміни ємності конденсатора, параметрів генератора і зрештою до перемикання комутаційного елемента.

Як керуючий об'єкт для давача (рівнеміра) місткості можуть використовуватися будь-які матеріали: магнітні і немагнітні, провідники і діелектрики, тверді і рідкі.

Об'єкти з металу або з діелектрика з більшою діелектричною стала, наприклад вода, впливають на ВБЄ більшою мірою. Дрібні або тонкі об'єкти слабо впливають на ВБЄ.

Відстань дії безконтактних вимикачів ємності в значній мірі визначається параметрами керуючого об'єкту. Чим менше діелектрична проникність матеріалу об'єкту і чим менший його розмір, тим менша повинна бути відстань між об'єктом і чутливою поверхнею давача для його спрацьовування.

Отримано від "http://uk.wikipedia.org../../../%D0%B1/%D0%B5/%D0%B7/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%94%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96.html"

Категорія: Давачі

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Пошук