Абсолютна похибка засобу вимірювання - Вікіпедія

# Абсолютна похибка засобу вимірювання

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Абсолютна похибка засобу вимірювання (рос. абсолютная погрешность средства измерений, англ. absolute error of a measuring instrument) — абсолютне значення різниці між показом засобу вимірювань та істинним значенням вимірюваної величини за відсутності методичних похибок і похибок від взаємодії засобу вимірювань з об'єктом вимірювання. Зазвичай позначається на засобі вимірювання, або визначається вимірювачем як значення пів ділення пристрою.

Різниця між абсолютної похибки засобу вимірювання та абсолютної похибки вимірювання дає уявлення, наприклад, про прийнятність методики вимірювання: якщо абсолютна похибку лінійки дорівнює пів міліметра, а абсолютна похибка вимірювання дорівнює 2 мм, можна зробити висновок про неприйнятність методу вимірювання.

## [ред.] Джерела

- Мала гірнича енциклопедія: В 3-х т. / За ред. В. С. Білецького. — Донецьк: Донбас, 2004. ISBN 966-7804-14-3
- ДСТУ 2681-94

| Цю сторінку необхідно дописати чи вдосконалити. Саме Ви можете допомогти проекту, зробивши це! Цей шаблон також треба замінити на конкретніший

| У цієї статті немає інтервікі-посиланнь

Отримано від "http://uk.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D0%B1/%D1%81/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%83_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html"

Категорії: МГЕ | Статті, які слід доробити | Статті без інтервікі-посиланнь | Вимірювання

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Пошук