Амплітудно-частотна характеристика - Вікіпедія

# Амплітудно-частотна характеристика

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Ампліту́дно-часто́тна характери́стика (АЧХ) — графік залежності амплітуди вихідного сигналу нелінійного передавача від частоти вхідного сигналу сталої амплітуди.

В аудіотехніці рівномірність АЧХ у діапазоні відтворення є одним з необхідних критеріїв якості звуку. Наприклад, в діапазоні 20 — 20000 Гц високоякісна апаратура може мати граничне відхилення +/- 1 дБ, типова — +/- 10 дБ, виробник низькоякісної може вказати діапазон 20 — 20000 Гц приховавши граничне відхилення у -80 дБ.

АЧХ гучномовця, виміряна в незаглушеному (штрих), та заглушеному (нерозривна лінія) приміщенні
Поле допусків АЧХ за ГОСТ 23263-83 для а) вищої групи складності б) 1-ої групи складності в) 2-ої групи складності
Зразок АЧХ. Виробник може чесно зазначити діапазон 10-50000 Гц (при гучності, що прагне до нуля), але наклавши мінімальні вимоги на граничне відхилення одержмо не більше ніж 50-18000 Гц

АЧХ також є найважливішою характеристикою звукових фільтрів. В залежності від форми АЧХ розрізняють низькочастотні, високочастотні, смугові та режекторні фільтри.

Див. також: Фазо-частотна арактеристика

Отримано від "http://uk.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D0%BC/%D0%BF/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html"

Категорії: Теорія керування | Акустика

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Пошук

##### Іншими мовами

- Deutsch
- English
- Español
- Italiano
- 한국어
- Русский