Авіаційні прилади - Вікіпедія

# Авіаційні прилади

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Авіаці́йні при́лади — прилади літака, призначені для виконання контрольно-вимірювальних функцій, режиму та маршруту польоту, режиму роботи двигунів, контролювання роботи окремих агрегатів.

Авіаційні прилади поділяються на:

- пілотажно-навігаційні,
- моторні
- допоміжні.

До першої групи належать автопілоти, автоштурмани; магнітні, Про- та радіокомпаси; авіасекстанти, спідометри, висотоміри; покажчики повороту та ковзання, вертикальної швидкості, зв'язкові радіостанції; метеорадіолокатори, авіагодинники тощо.

За допомогою пілотажно-навігаційиих приладів льотчик керує літаком, підтримує заданий режим і маршрут польоту, визначав місцеперебування, контролює положення літака.

До моторної групи входять тахометри, манометри паливної системи, мащення та керування; мановакуумметри; покажчики кількості та витрати палива, газоаналізатори, термометри; прилади контролю електроагрегатів тощо. Прилади моторної групи служать для встановлення (вибору) оптимального (вигідного) режиму роботи двигунів при різних режимах польоту літака.

Третю групу становлять допоміжні сигнальні прилади — покажчики положення шасі (коліс), закрилків; індикатори витрати повітря, кисню тощо. Кількість А. п. на літаку визначається типом та призначенням його. На сучас. пасажирському літаку в до 50—70 таких приладів.

### [ред.] Література

| Ця стаття створена за матеріалами першого видання УРЕ. Текст може містити радянську пропаганду, бути заідеологізованим, застарілим тощо.

Отримано від "http://uk.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D0%B2/%D1%96/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8.html"

Категорія: Авіаційні прилади

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Пошук