Аерогеофізичне знімання - Вікіпедія

# Аерогеофізичне знімання

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Аерогеофізи́чне зніма́ння, аерогеофізична розвідка (рос. аэрогеофизическая разведка, англ. aerogeophysical exploration, нім. geophysikalische Luftaufnahme) — вивчення особливостей земних фізичних полів (магнітного, електромагнітного, гравітаційною) і природної радіоактивності шляхом автоматичного або напівавтоматичного вимірювання напруженості поля в умовах польотів над досліджуваною територією та складання відповідних карт.

А.з. застосовується для пошуку родовищ корисних копалин — нафти та газу, руд кольорових металів, радіоактивних руд, а також для тектонічного районування та геологічного картування. Виходячи з швидкого затухання фізичних полів Землі А.з. ведеться на малих висотах — 30-300 м. Масштаби зйомок — від 1:10000 до 1:200000. А.з. дозволяє суттєво підвищити достовірність пошуку корисних копалин.

## [ред.] Принципи розвідки

Розвідка аерометодами здійснюється за паралельною системою маршрутів. які рівномірно покривають територію, що знімається. Відстань між маршрутами залежить від масштабу знімання і може змінюватись від 100—200 м до 10 км.

Висота польотів залежить насамперед від інтенсивності аномального поля і здебільшого змінюється від 30 до 150—200 м.

## [ред.] Методи розвідки

Найбільшого застосування набули аеромагніторозвідки та аерорадіометричне знімання, менш поширена аероелектромагнітна розвідка.

Метод аерогравіметричної розвідки перебуває в стані розробки. В практиці А. з. широко застосовують вертольоти, які ефективно використовують в труднодоступних р-нах: пустелях, тайзі, болотах і т. д.

## [ред.] Переваги

Важливою перевагою А. з. вад геофізичним зніманням є велика швидкість досліджень і можливість вивчення труднодоступних р-нів.

## [ред.] Історія застосування

А. з. вперше здійснене в Рад. Союзі 1936, коли ленівгр. вчений О. А. Логачов винайшов новий прилад — аеромагнітометр. При А. з. вивчають зміну величини вектора повної напруги геомагнітного поля (Т) або його вертикальної складової (2). Аеромагнітні дослідження проводять на вис. 50—150 м.

У межах УРСР А. з. вперше здійснене 1947—48 в р-нах Криворіжжя та Приазов'я.

## [ред.] Література

- Українська радянська енциклопедія
- Мала гірнича енциклопедія: В 3-х т. / За ред. В. С. Білецького. — Донецьк: Донбас, 2004. ISBN 966-7804-14-3

| У цієї статті немає інтервікі-посиланнь

Отримано від "http://uk.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D0%B5/%D1%80/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html"

Категорії: МГЕ | Статті без інтервікі-посиланнь | Знімання

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Пошук