Білизна паперу - Вікіпедія

# Білизна паперу

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

білизна паперу, оптична властивість паперу, яка залежить від складу паперової маси (вмісту відбіленної целюлози, деревної маси, наповнювачів, фарбників та інших компонентів). Білизна паперу визначається на фотометрі, шляхом порівняння з еталонним зразком.

Ступінь білизни крейдованого паперу досягає 84%, офсетного паперу №1 - 78-83%, офсетного паперу №2 – 65%.

Для друку необхідно, щоб тиражний папір за своєю білизною відповідав паперу, на якому віддруковані пробні відбитки, інакше на тиражних відбитках будуть спотворення кольорів зображення.

Отримано від "http://uk.wikipedia.org../../../%D0%B1/%D1%96/%D0%BB/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83.html"

Категорія: Поліграфія

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Пошук