Bild:ChineseSeal.jpg - Alemannische Wikipedia

# Bild:ChineseSeal.jpg

### Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy

- Bild
- Versione
- Bildverweise
- Metadaten

Version mit hoher Auflösung herunterladen (960 x 1280 Pixel, 220 kB)

| Des Medium wird direkt vo Wikimedia Commons us ybunde. Aagabe zur Quelle un d'Lizenz cha mer dört uf dr Bildbeschrybigssyte finde.

Description: seal of the Chinese calligrapher Sun Xinde
Source: own photography
Date: July 2005
Author: --Immanuel Giel 4 July 2005 08:38 (UTC)
Other versions: none

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

العربية | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | 日本語 | 한국어 | Nederlands | Polski | Português | Slovenčina | Svenska | עברית +/-

## Bildverweise

Di folgende Sytene händ en Link zu dem Bildli:

- Siegel

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller | FUJIFILM
Modell | FinePix2600Zoom
Orientierung | Normal
Horizontale Auflösung | 72 dpi
Vertikale Auflösung | 72 dpi
Software | Digital Camera FinePix2600Zoom Ver3.00
Speicherzeitpunkt | 10:32, 4. Jul. 2005
Y und C Positionierung | 2
F-Wert | f/3.5
Belichtungsprogramm | Standardprogramm
Filmempfindlichkeit (ISO) | 100
Exif-Version | 2.1
Erfassungszeitpunkt | 21:52, 27. Apr. 2001
Digitalisierungszeitpunkt | 21:52, 27. Apr. 2001
Komprimierte Bits pro Pixel | 2
Shutter Speed Value | 6
Blendenwert | 3.6
Brightness Value | 2.52
Belichtungsvorgabe | 0
Größte Blende | 3.6
Messverfahren | Muster
Blitz | 1
Brennweite | 6 mm
Farbraum | sRGB
Sensorauflösung horizontal | 2442
Sensorauflösung vertikal | 2442
Einheit der Sensorauflösung | 3
Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor
Schärfe | 3
Weißabgleich | Automatisch

Vun "http://als.wikipedia.org../../../c/h/i/Bild%7EChineseSeal.jpg_545f.html"

##### Views

- Bildli
- Diskussion
- Itzigi Version

##### Mitarbeit

- Wikipedia-Portal
- Artikel wo fähle

##### Hilf

- Froge?
- Stammtisch
- Finanzielli Hilf

##### Suech