Bild:Chienbaese Liestal.jpg - Alemannische Wikipedia

# Bild:Chienbaese Liestal.jpg

### Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy

- Bild
- Versione
- Bildverweise
- Metadaten

Chienbaese_Liestal.jpg‎ (44KB, MIME Typ: `image/jpeg`)

| Des Medium wird direkt vo Wikimedia Commons us ybunde. Aagabe zur Quelle un d'Lizenz cha mer dört uf dr Bildbeschrybigssyte finde.

## [edit] Beschreibung

- Beschreibung: Chienbäsen, Liestal, BL, Schweiz
- Quelle: fotografiert & bearbeitet am 2004.02.29 um 20:05:40h
- Fotograf: Yago Veith, Schweiz - nx7000
- Url: www.mas-yago.net/photography
- Model: Canon EOS 10D
- Resolution: 180dpi
- Camera Serial Number: 530207803
- Lizenzstatus: GNU FDL

## [edit] Licensing

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

العربية | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | 日本語 | 한국어 | Nederlands | Polski | Português | Slovenčina | Svenska | עברית +/-

## Bildverweise

Di folgende Sytene händ en Link zu dem Bildli:

- Liestal

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller | Canon
Modell | Canon EOS 10D
Orientierung | Normal
Horizontale Auflösung | 180 dpi
Vertikale Auflösung | 180 dpi
Software | Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt | 08:46, 8. Apr. 2004
Y und C Positionierung | 1
Belichtungsdauer | 1/4 Sekunden (0.25)
F-Wert | f/4
Filmempfindlichkeit (ISO) | 100
Exif-Version | 2.21
Erfassungszeitpunkt | 20:05, 29. Feb. 2004
Digitalisierungszeitpunkt | 20:05, 29. Feb. 2004
Komprimierte Bits pro Pixel | 3
Shutter Speed Value | 2
Blendenwert | 4
Größte Blende | 4
Messverfahren | Muster
Blitz | 0
Brennweite | 17 mm
Farbraum | 65535
Sensorauflösung horizontal | 3443.9461883408
Sensorauflösung vertikal | 3442.0168067227
Einheit der Sensorauflösung | Zoll
Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard
Belichtungsmodus | Automatische Belichtung
Weißabgleich | Automatisch
Aufnahmeart | Standard

Vun "http://als.wikipedia.org../../../c/h/i/Bild%7EChienbaese_Liestal.jpg_4227.html"

##### Views

- Bildli
- Diskussion
- Itzigi Version

##### Mitarbeit

- Wikipedia-Portal
- Artikel wo fähle

##### Hilf

- Froge?
- Stammtisch
- Finanzielli Hilf

##### Suech