بنزين (وقود) - ويكيبيديا

# بنزين (وقود)

### من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

البنزين والذى يعرف فى أمريكا الشمالية بإسم جازولين, أو بترول فى إتحاد الكومونويلث, وفى بعض البلاد يطلق عليه (روح الموتور), هو سائل خليط مشتق من البترول يتكون فى الأساس من الهيدروكربونات. يستخدم كوقود فى محركات الإحتراق الداخلي. ويستتخدم مصطلح الجازولين كثيرا فى مجال صناعة البترول, وحتى بين الشركات التى لا تعمل فى الولايات المتحدة. و"جاز" هو إختصار دارج للمصطلح جازولين. كما أن "موجاز" هو أيضا إختصار دارج للمصطلح "موتورجازولين", للتفرقة بينه وبين المصطلح "أفجاز" غاز طائرة الذى يستخدم فى الطائرات الخفيفة. ولا يجب الخلط بينه وبين أنواع الوقود الغازي الأخرى الذي تستخدم فى محركات الإحتراق الداخلي مثل البروبان.

وتستهلك الولايات المتحدة 360 مليون جالون (1360 مليون لتر) من البنزين كل يوم. كما أن الدول الغربية من اكثر المناطق إستهلاكا للبنزين. وقد كان لوضع الضرائب على البنزين فى بعض الدول فى أوروبا أثر كبير على تطور صناعة السيارات لإنتاج سيارات أقل إستهلاكا للوقود.

مضخة بنزين فى ألمانيا

## [تحرير] تحليل البنزين الكيميائي وتصنيعه

ينتج البنزين فى مصافي الزيت. وهذه الأيام يتم فصله بسهولة من الزيت الخام عن طريق التقطير, ويسمي بنزين طبيعي, ولكنه لا يكون له المواصفات المطلوبة (بالتحديد رقم الأوكتان, شاهد بالأسفل) بالنسبة للمحركات الجديدة, ولكن يمكن أن يكون جزء من المخلوط الذى يستخدم لها.

أغلبية البنزين القياسي تتكون من هيدروكربونات تتراوح أطوال سلاسلها من 5 إلى 12 ذرة كربون فى الجزيء.

وتنتج المصافي المختلفة مكونات لها تركيب متفاوت, وعند خلطها فإنها تنتج بنزين بخصائص مختلفة. ومن أهم هذه المكونات:

- "المصلحات", والتى تنتج عن طريق المصلح الحفزي, ولها رقم أوكتان عالي ونسبة مكونات أروماتية عالية, ونسبة قليلة من الألكينات.
- البنزين المتكسر حفزيا أو النافثا المتكسرة حفزيا, وينتج من االتكسير الحفزي, وله رقم أوكتان متوسط, ونسبة عالية من الأولفينات (الألكينات), ومستوى متوسط من الأروماتيات.
- البنزين الطبيعي (له عديد من الأسماء), يتم الحصول عليه من الزيت الخام مباشرة وله رقم أوكتان منخفض, وقليل من المكونات الأروماتية (إعتمادا على نوه الزيت الخام, وبعض النافثانات (ألكانات حلقية) ولا يحتوى على أولفينات (ألكينات).
- ألكيلات, وتنتنج فى وحدة الألكلة, ولها رقم أوكتان عالي وهى من البارافينات (ألكان) النقية, وغالبا ما تكون سلاسل متفرعة.
- المتزامرات (ولها أسماء عديدة) ويتم الحصول عليها من عملية أزمرة البنزين الطبيعي لزيادة رقم الأوكتان له, وتحتوى على نسبة مركبات أروماتية وحلقات بنزين قليلة.

(المصطلحات المستخدمة ليست كلها المصطلحات الصحيحة كيميائيا. وهى مصطلحات قديمة, ولكنها تستخدم حتى الأن فى مجال صناعة البترول. ومعناها الفني يختلف من شركة بترول لأخرى أيضا من بلد لأخرى)

وعموما فإن البنزين العادي يتكون من خليط من البرافينات (ألكانات), النافثات (ألكان حلقي), المركبات أروماتية, الأولفينات (ألكينات). وتعتمد نسبة كل منها على:

- مصفاة الزيت التى أنتجت البنزين, حيث أن عدد الوحدات الموجودة بكل مصفاة يختلف من واحدة لأخرى.
- نوع الزيت الخام المستخدم.
- درجة البنزين بالنسبة إلى رقم الأوكتان.

وحاليا فإن الوقود المستخدم فى كثير من الدول له حدود معينة لنسبة المكونات الأروماتية بشكل عام, وبخاصة البنزين الحلقي, وكذلك نسبة المكونات الأولفينية (الألكينات). وهذا يزيد الطلب على البرافينات العالية الأوكتان, مثل الألكيلات, ويجبر المصافي لإضافة وحدات تنقية أخرى للتخلص من البنزين (حلقة البنزين).

كما أن البنزين يمكن أن يحتوي على مركبات عضوية أخرى مثل: الإثير العضوي بالإضافة إلى كميات قليلة من الشوائب, وبالتحديد ميركبتانات الكبريت, سلفيد الهيدروجين والتى يجب ان تزال من البنزين لأن لها تسبب تآكل المحركات.

### [تحرير] التطاير

يتطاير البنزين أكثر من الديزل أو الكيروسين, وليس فقط بسبب ترتيبه أثناء التقطير, ولكن بسبب الإضافات التى توضع إليه. والمتحكم النهائي فى التطاير هو غالبا البيوتان. كما أن نسبة التطاير تعتمد على درجة الحرارة المحيطة, فكلما زادت درجة الحرارة قل التطاير. وفى بعض المناطق مثل أستراليا هناك تغير شهري فى معدلات التطاير, ولكن فى معظم البلاد هناك حدود للتطاير تبعا لفصل الصيف والشتاء, وحد اخر وسيط بينهما.

وقد تم تقليل حدود التطاير للبنزين فى معظم الدول فى الوقت الحالي لتقليل الإنبعاثات التى تحدث أثناء عمليات مليء السيارات بالبنزين.

### [تحرير] رقم الأوكتان

"لمزيد من المعلومات عن هذه النقطة راجع رقم الأوكتان"

أهم الخصائص للبنزين هو رقم الأوكتان, وهو مقياس لمقدرة البنزين على مقاومة الإحتراق المبكر (طرقات المحرك). وهذا الرقم يقاس بالنسبة إلى خليط من 4,2,2-ثلاثي ميثيل بينتان (أحد متزامرات (isomer) الأوكتان) و إن-هيبتان. فمثلا 87 أوكتان تعني أن البنزين له كفاءة تشغيل مثل خليط من 87% أيزو اوكتان, 13% إن-هيبتان. وهذا النظام تم عمله بواسطة روسل ماركر.

## [تحرير] الأخطار

تتواجد فى البنزين عديد من الهيدروكربونات (وخاصة الهيدروكربونات الحلقية مثل البنزين الحلقي), وهذه الهيدروكربونات مثل باقي الإضافات المقاومة لطرقات الموتور لها تأثير سرطاني. ولهذا السبب, فإن التسريبات الكبيرة أو المستمرة للبنزين تسبب تهديدا على الصحة العامة, فى حالة وصول البنزين لأي مصدر من مصادر المياه العامة. والخطر الرئيسي للبنزين من هذه التسريبات لا يأتى من السيارات, ولكن من حوادث صهاريج نقل البنزين ومن التسريبات التى يمكن أن تحدث من مستودعات التخزين. ونظرا لوجود مثل هذا الخطر, فإم معظم مستودعات التخزين يتم متابعتها بصفة دورية للتأكد من عدم حدوث أية تسريبات مثل أنود قربان. ونظرا لأن البنزين متطاير بطبيعته, فإن ذلك يستلزم أن تكون مستودعات التخزين وصهاريج النقل محكمة الغلق. ولكن ولكن هذا التطاير العالي للبنزين يمكنه من أن يشتعل فى الجو البارد, بعكس الديزل. وعموما, فإنه يجب عمل قياسات معينة للسماح بالتهوية الكافية للبنزبن حتى لا يرتفع الضغط فى مستودعات التخزين ويظل مساوي للضغط خراج المستودع. كما أن البنزين يتفاعل مع كيمياويات معينة شائعة الإستخدام مثل: تفاعل البنزين والدريانو المتبلر والذى ينتج عنه لهب مستمر. كما ان معظم مستودعات التخزين فى هذه الأيام بها ألات قياس دقيقة لمراقبة ومنع أى تسريبات, مثل الأنود القرباني, فمثلا يتفاعل البنزين وبللورات الدراينو معا عن طريق الإشتعال التلقائي.

البنزين أيضا من الغازات الملوثة للبيئة. فحتى البنزين الذى لا يحتوى على مركبات الرصاص أو الكبريت, فإنه ينتج ثاني أكسيد الكربون, ثاني أكسيد النيتروجين, أول أكسيد الكربون من عادم المحرك الذى يستخدمه.

## [تحرير] محتوى الطاقة

يتحتوى البنزين على تقريبا 45 ميجا جول لكل كيلو جرام (MJ/kg) :

الكثافة الحجمية للطاقة فى بعض أنواع الوقود مقارنة بالبنزين:

نوع الوقود | MJ/L | BTU/جا | BTU/جالون أمريكي | RON
--- | --- | --- | --- | ---
البنزين | 29.01 | 125,000 | 104,000 | 87-98
غاز البترول المسال | 22.16 | 95,475 | 79,500 | 110
وقود الديزل | 32.19 | 138,690 | 115,480 | 5-20
زيت تسخين | 34.74 | 149,690 | 124,640 |
الإيثانول | 19.59 | 84,400 | 70,300 | 129
الميثانول | 14.57 | 62,800 | 52,300 | 150
الوقود الكحولي (10% إيثانول + 90% بنزين) | 28.06 | 120,900 | 100,700 |

يحتوى الوقود العالي الأوكتان مثل غاز البترول المسال على طاقة أقل من الوقود المنخفض الأوكتان مثل البنزين, مما ينتج عنه أن المحصلة النهائية للقوة تكون أقل. وعموما فإنه بتعديل المحركات لتعمل بغاز البترول الطبيعي, فإنه يمكن التغلب على مشكلة قلة محصلة الطاقة الكلية. وهذا لأن الوقود العالي الأوكتان يسمح بمزيد من الإنضغاط وهذا يعني فراغ أقل فى إسطوانة المحرك فى شوط الإحتراق. وعلى هذا درجة حرارة أعلى للإسطوانة. ونفايات هيدروكربونية أقل (تلوث أقل, وطاقة مستخدمة أكثر), أى مستويات طاقة أعلى مع مستويات تلوث أقل.

ويجب ملاحظة أن السبب الرئيسي لقلة طاقة الغاز المسال أن له كثافة قليلة. ومحتوى الطاقة له أعلى من البنزين (نسبة هيدروجين إلى كربون أعلى). وبمعنى أكثر دقة يتم حرق الكتلة, وليس الحجم.

## [تحرير] الإضافات

### [تحرير] الرصاص

يتم الإعتراف بالخليط أنه بنزين عند إستخدامه للإنضغاط فى محركات الإحتراق الداخلي, وقد كان البنزين سابقا يسبب ما يسمى "طرقات" للمحرك (يسمى أيضا "أزيز") نتيجة الإحتراق المبكر. وقد قامت الأبحاث التى أجراها كل من إيه. إتش. جيبسون وهارى ريكاردو فى إنجلترا, وتوماس ميدجلي, وتوماس بويد فى الولايات المتحدة على موضوع حدوث طرقات المحرك, بالتوصل إلى أن إضافة مركبات الرصاص تساعد فى علاج الطرقات, وتحسين أداء البنزين, مما أدى لإنتشار إستخدام مركبات الرصاص فى العشرينات من القرن العشرين لذلك الغرض. ومن أشهر إضافات الرصاص تيترا-إيثيل رصاص. ونظرا لتأثير الرصاص على البيئة. كما أن مركبات الرصاص لا تتوافق مع المحولات الحفزية فقد قل إستخدام مركبات الرصاص كإضافات منذ 1980 فى معظم البلاد. وتم إستبدال مركبات الرصاص بمركبات أخرى تقوم بنفس الوظيفة, ومنها الهيدروكربونات الأروماتية, اللإيثيرات, الوقود الكحولي (غالبا الإيثانول, أو الميثانول).

وكان اكبر تأثير لمنع إستخدام الرصاص على المحركات, حيث أن أن مركبات الرصاص كانت تساعد على حماية مقاعد صمامات المحرك من التآكل. وإحتاج عديد ممن يقوموا بجمع السيارات بعمل تعديلات لمحركاتهت للتوائم مع البنزين المعدل.

ويحتوى البنزين أيضا عبى إضافات تقلل من تواجد الكربون فى المحرك, مما يحسن من عملية الأحتراق ويسمح بتشغيل أفضل فى الظروف الجوية الباردة.

### [تحرير] MMT

ميثيل سيكلو بينتا داينيل منجنيز (MMT) يستخدم من عدة سنين فى كندا وحديثا فى أستراليا لتحسين الأوكتان. وتساعد أيضا السيارات القديمة المصممة للعمل بالوقود الذى به رصاص على العمل بالوقود الخالي من الرصاص بدون الحاجة لإضافات لمنع مشاكل التسريب من الصمامات.

وحاليا هناك جدل مستمر حول ما إذا كان MMT ضار بالبيئة أم لا.

### [تحرير] الخلط المتأكسج

الخلط المتأكسج هو إضافة الأكسجين للوقود بالمركبات الأكسيجينية مثل MTBE, الإيثانول, ETBE, وهذا يقلل كمية أول أكسيد الكربون وكمية الوقود الغير محترق الخارج مع العادم, وبالتالى يقلل الدخان. وفى عديد من المناطق فى الولايات المتحدة فإن الخلط المتأكسج إجباري. فمثلا فى جنوب كاليفورنيا, يجب أن يحتوى الوقود على 2% من الأكسجين بالوزن. ويعرف الوقود الناتج بالبنزين المعدل أو البنزين المتأكسج.

MTBE يتم الإستغناء عنه نظرا لتأثيره الملوث على المياه الجوفيه. كما انه ممنوع فى بعض المناطق. ويتم إستخدام MTBE المحتوى على إيثانول كبديل. وخاصة الإيثانول المستخرج من المكونات العضوية مثل الذرة, قصب السكر, ويسمى فى هذه الحالة "إيثانول"-حيوي. ويطلق على مخلوط الإيثانول-بنزين جازول. وأكثر المناطق إستخداما للإيثانول فى البرازيل, حيث يستخرج الإيثانول من قصب السكر. وإستخدام الإيثانول-"الحيوي", سواء بطريقة مباشرة, أو بطريقة غير مباشرة فى MTBE-"الحيوي", يتم تشجيعه بقوة من الإتحاد الأوربي للوقود الحيوي.

## [تحرير] تاريخ البنزين

أسعار البنزين فى أمريكا لفترة كبيرة من 1990 إلى 2005, معدلة طبقا للتضخم.
أسعار البنزين فى أمريكا لفترة قصيرة من 2003 إلى 2005, معدلة طبقا للتضخم.

### [تحرير] إستخدامات البنزين الصيدلانية

قبل إختراع محركات الإحتراق الداخلي فى منتصف القرن الثامن عشر, كان البنزين يباع فى زجاجات صغيرة كمانع للقمل. وفى هذا الوقت كانت الكلمة "بترول" إسم تجاري. ولم يستمر هذا الإستخدام للبنزين نظرا لقابليته للإشتعال وأثاره المهيجة للجلد, كما أن البنزين مادة مسرطنة عند التعرض له لفترات طويلة.

الكلمة "بترول" مشتقة من الكلمة الفرنسية القديمة "بتروليه", والتى تعنى النفط.

### [تحرير] أصل الكلمة

أصل الكلمة هنا يتحدث عن المرادف الامريكي لكلمة بنزين وهو "جازولين", وقد تم بدء إستخدام الكلمة عام 1865 من الكلمة غاز وإضافة اللاحقة الكيميائية ين. وتم إستخدام النقط الحديث فى عام 1871. وتم تسجيل الكلمة الإنجليزية الأمريكية عام 1905. [1]

وتم إستخدام كلمة "بترول"Petrol" فى البداية للتعبير عن المواد المصفاة فى عام 1892 (كانت تستخدم قبل ذلك للتعبير عن المواد الغير مصفاة) وتم تسجيلها كإسم تجاري عن طريق بائع الجملة الإنجليزي كارلس ليونارد. [2] [3]

وفى ألمانيا وبعض الدول العربية يطلق عليه "بنزين".

### [تحرير] الحرب العالمية الثانية والأوكتان

أحد الموضعات التاريخية المتعلقة برقم الأوكتان حدثت أثناء الحرب العالمية الثانية. حيث كانت إمدادات ألمانيا من الزيت تأتى من رومانيا, كما قامت ببناء مصانع تقطير كبيرة لإنتاج البنزين من الفحم. وفى الولايات المتحدة لم يكن الزيت "بالجودة الكافية" وكان لابد من إستثمار كثير من المال على أنظمة رفع كفاءة هذا الزيت. وقد كان لذلك فائدة كبيرة. إذ أن رقم الأوكتان لوقود الطائرات إرتفع إلى 130 وأحيانا 150, مما كان ينتج قوة أكبر من نفس المحركات الموجودة حيث زادت قابليته للإضغاط. وعلى العكس من ذلك لم يحاول الألمان البحث عن وسائل لرفع رقم الأوكتان لديهم حيث أن الزيت المستخدم لديهم كان جيد. وبالتالى فإن الألمان إضطروا لإستخدام محركات ذات قدرة أكبر للحصول على القوة المطلوبة.

وعموما, فإن محركات الطائرات الألمانية كانت تعمل بطريفة حقن الوقود المباشر ومن الممكن إستخدام الحقن بالميثانول-ماء و حقن أكسيد النيتروز, مما كان يعطر المحرك قوة أكثر بنسبة 50% ولكن لمدة 5 دقائق فقط أثناء المعارك الجوية. وكان هذا محدود بخمس مرات فقط, أو بعد 40 ساعة طيران فإن المحرك سيحدث به أعطال تحتاج إعادة بناء المحرك مرة أخرى. وكانت معظم الطائرات الألمانية تستخدم وقود برقم أوكتان 87 وكان يطلق عليه (B4), وكانت بعض المحركات العالية القوة تستخدم أوكتان 100 وكاب يسمى (C2/C3).

وهذه النظرة التاريخية مبنية على فهم خاطيء منتشر عن رقم الأوكتان أثناء الحرب. فللوقود نوعان من رقم الأوكتان, أحدهما للمخلوط الضعيف, والأخر للمخلوط القوي, وغالبا ما يكون المخلوط القوى أكبر. فمثلا, وقود الطيران البريطاني فى نهاية الحرب كان 100\125. وسوء الفهم هنا أن الوقود الألماني له رقم أوكتان أقل (وبالتالي جودة أقل) قد ظهر لأن الألمان حددوا رقم الأوكتان للمخلوط الضعيف على أنه رقم الأوكتان لوقودهم بينما إستخدم الحلفاء إستخدموا رقم الأوكتان للمخلوط القوي لوقودهم. وكان وقود الطيران القياسي للألمان فى أواخر الحرب (أطلق عليه C3) كان له رقم أوكتان ضعيف/قوي 100/130, وكان الألمان يستخدموا 100 على أنه رقم الأوكتان, بينما الحلفاء إستخدموا 130.

بعد إنتهاء الحرب أرسلت البحرية الامريكية بعض الفنيين لمقابلة البتروكيماويين الألمان والتحقق من جودة الوقود الألماني. وقد كان تقريرهم بعنوان "تقرير فني 145-45 عن تصنيع بنزين الطيران الألماني" وقاموا بتحليل الانواع المختلفة للوقود كيميائيا وإستنتجوا أن "فى نهاية الحرب كان الوقود المستخدم فى المقاتلات الألمانية يشبه المستخدم عند الحلفاء"

## [تحرير] شاهد أيضا

- ديزل
- إيثانول
- محطة تموين
- قائمة العلامات التجارية لوقود السيارات
- مصفاة زيت

## [تحرير] وصلات خارجية

### [تحرير] معلومات

- البنزين- أسئلة شائعة.
- شكل تضخم أسعار البنزين فى الفترة من 1970 إلى 2005 وأعلاها عام 1981.
- البنزين عالي الأوكتان.
- شهادة بيانات أمان المواد- البنزين تتضمن إحتياطات النقل, نقطة الوميض, وهكذا.
- معلومات عن البنزين عالي الأوكتان.
- مقدمة عن علم البترول الحديث, معلمومات عن النظرية الروسية-الأوكرانية.
- ما الفرق بين البترول والغاز الطبيعي.
- MMT-US EPA

بيانات

- تحديثات البنزين ووقود الديزل.

### [تحرير] أخرى

- إلغاء حقيقة الأصل الحيوي للبترول الطبيعي.
- معلومات عن كيفية حدوث الطرقات للمحرك.
- مقارنة لثبات اللدائن أمام كل من الكحولات والبنزين, أى اللدائن أفضل لتخزين البنزين.

### [تحرير] صور

- صور لمحطات تموين البنزين الأمريكية من موقع: http://www.coolstock.com
- "سقوط البنزين- رسوم متحركة من منظمة هاندى جام.

## [تحرير] المصادر

- ويكيبيديا الإنجليزية.

تمّ الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org../../../%D8%A8/%D9%86/%D8%B2/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86_%28%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF%29.html"

تصنيفات الصفحة: منتجات بترولية

##### Views

- مقالة
- ناقش هذه الصفحة
- النسخة الحالية

##### الموسوعة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغيرات الأساسية

##### تصفح

- المواضيع
- أبجدي
- بوابات

##### المشاركة و المساعدة

- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- التبرعات

##### بحث

##### لغات أخرى

- Afrikaans
- Български
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Suomi
- Français
- עברית
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Lietuvių
- Nederlands
- Norsk (nynorsk)
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Simple English
- Slovenčina
- Slovenščina
- Svenska
- Türkçe
- Tiếng Việt
- 中文