بنزو سيكلو بيوتين - ويكيبيديا

# بنزو سيكلو بيوتين

### من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

البنزو سيكلو بيوتين (BCB) هو أبسط الهيدروكربونات الحلقية المتعددة الحلقات, حيث أنه يتكون من البنزين (حلقة) مدمج مع حلقة سيكلو بيوتين. وله الصيغة C8H6 وله رقم CAS بالقيمة 4026-23-7.

ويستخدم BCB بكثرة لإنتاج البوليمرات الحساسة للضوء, البوليمرات العازلة كهربيا المبنية على BCB يمكن أن تغزل على مواد متعددة للإستخدام فى الأنظمة الكهربية الميكانيكية الدقيقة (Micro Electro-Mechanical Systems MEMS ) والإلكترونيات الدقيقة. والتطبيقات تتضمن ربط الرقائق, العوازل الكهربية المنخفضة فى قيمة K .

## [تحرير] شاهد أيضا

- بينتالين

## [تحرير] المصادر

- ويكيبيديا الإنجليزية.

| هذه بذرة مقالة عن الكيمياء تحتاج للنمو والتحسين؛ فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.

تمّ الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org../../../%D8%A8/%D9%86/%D8%B2/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%88_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86.html"

تصنيفات الصفحة: هيدروكربونات أروماتية متعددة الحلقات | بذرة كيمياء

##### Views

- مقالة
- ناقش هذه الصفحة
- النسخة الحالية

##### الموسوعة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغيرات الأساسية

##### تصفح

- المواضيع
- أبجدي
- بوابات

##### المشاركة و المساعدة

- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- التبرعات

##### بحث

##### لغات أخرى

- English
- 中文