تحليلات ديناميكية آلية - ويكيبيديا

# تحليلات ديناميكية آلية

### من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

تحليلات ديناميكية آلية (Dynamic mechanical analysis DMA or Dynamic mechanical thermal analysis DMTA) هى تقنية تستخدم لدراسة وتحديد المواد. وهى مفيدة للغاية لملاحظة الطبيعة اللزجة مرنة للبوليمرات. ويتم تطبيق قوة متأرجحة على عينة من البوليمر ويتم قياس الإحزاحة الناتجة للعينة. ومن هذه القياسات, يمكن تحديد مدى صلابة العينة, ومعامل مرونتها (معامل المرونة). كما أنه بقياس التاخر الزمني فى الإزاحة بالمقارنة بالقوة فإنه يمكن تعيين خواص التخميد للمادة.

المواد اللزجة-مرنة مثل البوليمرات غالبا ما توجد فى شكلين متفرقتين. فإنها تظهر خواص الزجاج ( معامل مرونة عالي) فى درجات الحرارة المنخفضة, وخواص المطاط (معامل مرونة منخفض) فى درجات الحرارة العالية. وعن طريق متابعة درجة الحرارة خلال DMA يمكن ملاحظة التغير فى الحالة وتحديد درجة الإنتقال الزجاجية (Tg).

## [تحرير] وصلات خارجية

- تكنولوجيا تريتون

## [تحرير] المصادر

- ويكيبيديا الإنجليزية.

تمّ الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org../../../%D8%AA/%D8%AD/%D9%84/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9.html"

تصنيفات الصفحة: علم مواد

##### Views

- مقالة
- ناقش هذه الصفحة
- النسخة الحالية

##### الموسوعة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغيرات الأساسية

##### تصفح

- المواضيع
- أبجدي
- بوابات

##### المشاركة و المساعدة

- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- التبرعات

##### بحث

##### لغات أخرى

- English