ISO 3166-1 - Uiquipedia

# ISO 3166-1

### De Uiquipedia

ISO 3166-1 como parte del estándar ISO 3166 proporciona códigos pa los nomes de países y otres dependencies alministratives. Publicose en 1974 la ISO y define tres códigos diferentes pa cada área:

- ISO 3166-1 numéricu, sistema de tres díxitos, idénticu al definíu pola División Estadística de les Naciones Uníes.
- ISO 3166-1 alfa-3, sistema de códigos tres lletres.
- ISO 3166-1 alfa-2, sistema de códigos de dos lletres. Tien munches aplicaciones, la más conocía n'Internet. Normalizaciones derivaes d'esti últimu códigu son:
  - ISO 3166-2, códigos referíos a subdivisiones tales como estaos y provincies.
  - ISO 3166-3, sustitutos de los códigos del sistema alpha-2.
  - ISO 4217, códigos pa unidades monetaries.

Si un país camuda de nome dan-y un códigu alfabéticu nuevu, mientres que pa que-y camuden el numéricu tien que camudar les fronteres.

ISO 3166-1 nun ye l'únicu estandar pa los códigos de país.

## [editar] Códigos ISO 3166-1

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

A

    004 AFG AF (ISO 3166-2)  Afganistán
    248 ALA AX (ISO 3166-2)  Islles Åland
    008 ALB AL (ISO 3166-2)  Albania
    276 DEU DE (ISO 3166-2)  Alemaña
    020 AND AD (ISO 3166-2)  Andorra
    024 AGO AO (ISO 3166-2)  Angola
    660 AIA AI (ISO 3166-2)  Anguilla
    010 ATA AQ (ISO 3166-2)  Antártida
    028 ATG AG (ISO 3166-2)  Antigua y Barbuda
    530 ANT AN (ISO 3166-2) Plantilla:ANT
    682 SAU SA (ISO 3166-2)  Arabia Saudí
    012 DZA DZ (ISO 3166-2)  Arxelia
    032 ARG AR (ISO 3166-2)  Arxentina
    051 ARM AM (ISO 3166-2)  Armenia
    533 ABW AW (ISO 3166-2)  Aruba
    036 AUS AU (ISO 3166-2)  Australia
    040 AUT AT (ISO 3166-2)  Austria
    031 AZE AZ (ISO 3166-2)  Azerbaiyán

B

    044 BHS BS (ISO 3166-2) Plantilla:BHS
    048 BHR BH (ISO 3166-2)  Bahréin
    050 BGD BD (ISO 3166-2)  Bangladesh
    052 BRB BB (ISO 3166-2)  Barbados
    112 BLR BY (ISO 3166-2)  Bielorrusia
    056 BEL BE (ISO 3166-2)  Bélxica
    084 BLZ BZ (ISO 3166-2)  Belice
    204 BEN BJ (ISO 3166-2)  Benin
    060 BMU BM (ISO 3166-2) Plantilla:BMU
    064 BTN BT (ISO 3166-2)  Bután
    068 BOL BO (ISO 3166-2)  Bolivia
    070 BIH BA (ISO 3166-2)  Bosnia-Herzegovina
    072 BWA BW (ISO 3166-2) Plantilla:BWA
    074 BVT BV (ISO 3166-2) Plantilla:BVT
    076 BRA BR (ISO 3166-2)  Brasil
    096 BRN BN (ISO 3166-2)  Brunéi
    100 BGR BG (ISO 3166-2)  Bulgaria
    854 BFA BF (ISO 3166-2)  Burkina Faso
    108 BDI BI (ISO 3166-2)  Burundi

C

    132 CPV CV (ISO 3166-2)  Cabu Verde
    136 CYM KY (ISO 3166-2)  Islles Caimán
    116 KHM KH (ISO 3166-2)  Camboya
    120 CMR CM (ISO 3166-2)  Camerún
    124 CAN CA (ISO 3166-2)  Canadá
    140 CAF CF (ISO 3166-2)  República Centroafricana
    148 TCD TD (ISO 3166-2)  Chad
    203 CZE CZ (ISO 3166-2)  Chequia
    152 CHL CL (ISO 3166-2)  Chile
    156 CHN CN (ISO 3166-2)  China
    196 CYP CY (ISO 3166-2)  Chipre
    162 CXR CX (ISO 3166-2) Plantilla:CXR
    275 PSE PS (ISO 3166-2) Plantilla:PSE
    336 VAT VA (ISO 3166-2) Plantilla:VAT
    166 CCK CC (ISO 3166-2) Plantilla:CCK
    170 COL CO (ISO 3166-2)  Colombia
    174 COM KM (ISO 3166-2) Plantilla:COM
    180 COD CD (ISO 3166-2) Plantilla:COD
    178 COG CG (ISO 3166-2) Plantilla:COG
    184 COK CK (ISO 3166-2) Plantilla:COK
    408 PRK KP (ISO 3166-2)  Corea del Norte
    410 KOR KR (ISO 3166-2) Plantilla:KOR
    384 CIV CI (ISO 3166-2) Plantilla:CIV
    188 CRI CR (ISO 3166-2) Plantilla:CRI
    191 HRV HR (ISO 3166-2) Plantilla:HRV
    192 CUB CU (ISO 3166-2)  Cuba

D

    208 DNK DK (ISO 3166-2)  Dinamarca
    212 DMA DM (ISO 3166-2)  Dominica
    214 DOM DO (ISO 3166-2)  República Dominicana

E

    218 ECU EC (ISO 3166-2)  Ecuador
    818 EGY EG (ISO 3166-2)  Exipto
    222 SLV SV (ISO 3166-2)  El Salvador
    784 ARE AE (ISO 3166-2)  Emiratos Árabes Uníos
    232 ERI ER (ISO 3166-2)  Eritrea
    703 SVK SK (ISO 3166-2)  Eslovaquia
    705 SVN SI (ISO 3166-2)  Eslovenia
    724 ESP ES (ISO 3166-2)  España
    581 UMI UM (ISO 3166-2) Plantilla:UMI
    840 USA US (ISO 3166-2)  Estaos Xuníos
    233 EST EE (ISO 3166-2)  Estonia
    231 ETH ET (ISO 3166-2)  Etiopía

F

    234 FRO FO (ISO 3166-2)  Islles Feroe
    608 PHL PH (ISO 3166-2) Plantilla:PHL
    246 FIN FI (ISO 3166-2)  Finlandia
    242 FJI FJ (ISO 3166-2) Plantilla:FJI
    250 FRA FR (ISO 3166-2)  Francia

G

    266 GAB GA (ISO 3166-2) Plantilla:GAB
    270 GMB GM (ISO 3166-2) Plantilla:GMB
    268 GEO GE (ISO 3166-2) Plantilla:GEO
    239 SGS GS (ISO 3166-2) Plantilla:SGS
    288 GHA GH (ISO 3166-2) Plantilla:GHA
    292 GIB GI (ISO 3166-2)  Xibraltar
    308 GRD GD (ISO 3166-2) Plantilla:GRD
    300 GRC GR (ISO 3166-2)  Grecia
    304 GRL GL (ISO 3166-2) Plantilla:GRL
    312 GLP GP (ISO 3166-2) Plantilla:GLP
    316 GUM GU (ISO 3166-2) Plantilla:GUM
    320 GTM GT (ISO 3166-2) Plantilla:GTM
    254 GUF GF (ISO 3166-2) Plantilla:GUF
    324 GIN GN (ISO 3166-2)  Guinea
    226 GNQ GQ (ISO 3166-2)  Guinea Ecuatorial
    624 GNB GW (ISO 3166-2)  Guinea-Bissau
    328 GUY GY (ISO 3166-2) Plantilla:GUY

H

    332 HTI HT (ISO 3166-2)  Haití
    334 HMD HM (ISO 3166-2) Plantilla:HMD
    340 HND HN (ISO 3166-2) Plantilla:HND
    344 HKG HK (ISO 3166-2) Plantilla:HKG
    348 HUN HU (ISO 3166-2) Plantilla:HUN

I

    356 IND IN (ISO 3166-2) Plantilla:IND
    360 IDN ID (ISO 3166-2) Plantilla:IDN
    364 IRN IR (ISO 3166-2) Plantilla:IRN
    368 IRQ IQ (ISO 3166-2) Plantilla:IRQ
    372 IRL IE (ISO 3166-2)  Irlanda
    352 ISL IS (ISO 3166-2)  Islandia
    376 ISR IL (ISO 3166-2)  Israel
    380 ITA IT (ISO 3166-2)  Italia

J

    388 JAM JM (ISO 3166-2)  Xamaica
    392 JPN JP (ISO 3166-2)  Xapón
    400 JOR JO (ISO 3166-2)  Xordania

K

    398 KAZ KZ (ISO 3166-2) Plantilla:KAZ
    404 KEN KE (ISO 3166-2) Plantilla:KEN
    417 KGZ KG (ISO 3166-2) Plantilla:KGZ
    296 KIR KI (ISO 3166-2) Plantilla:KIR
    414 KWT KW (ISO 3166-2) Plantilla:KWT

L

    418 LAO LA (ISO 3166-2) Plantilla:LAO
    426 LSO LS (ISO 3166-2) Plantilla:LSO
    428 LVA LV (ISO 3166-2) Plantilla:LVA
    422 LBN LB (ISO 3166-2) Plantilla:LBN
    430 LBR LR (ISO 3166-2) Plantilla:LBR
    434 LBY LY (ISO 3166-2) Plantilla:LBY
    438 LIE LI (ISO 3166-2) Plantilla:LIE
    440 LTU LT (ISO 3166-2) Plantilla:LTU
    442 LUX LU (ISO 3166-2) Plantilla:LUX

M

    446 MAC MO (ISO 3166-2)  Macao
    807 MKD MK (ISO 3166-2)  República de Macedonia
    450 MDG MG (ISO 3166-2) Plantilla:MDG
    458 MYS MY (ISO 3166-2) Plantilla:MYS
    454 MWI MW (ISO 3166-2) Plantilla:MWI
    462 MDV MV (ISO 3166-2) Plantilla:MDV
    466 MLI ML (ISO 3166-2) Plantilla:MLI
    470 MLT MT (ISO 3166-2) Plantilla:MLT
    238 FLK FK (ISO 3166-2) Plantilla:FLK
    580 MNP MP (ISO 3166-2) Plantilla:MNP
    504 MAR MA (ISO 3166-2)  Marruecos
    584 MHL MH (ISO 3166-2) Plantilla:MHL
    474 MTQ MQ (ISO 3166-2) Plantilla:MTQ
    480 MUS MU (ISO 3166-2) Plantilla:MUS
    478 MRT MR (ISO 3166-2) Plantilla:MRT
    175 MYT YT (ISO 3166-2) Plantilla:MYT
    484 MEX MX (ISO 3166-2)  México
    583 FSM FM (ISO 3166-2) Plantilla:FSM
    498 MDA MD (ISO 3166-2) Plantilla:MDA
    492 MCO MC (ISO 3166-2) Plantilla:MCO
    496 MNG MN (ISO 3166-2) Plantilla:MNG
    500 MSR MS (ISO 3166-2) Plantilla:MSR
    508 MOZ MZ (ISO 3166-2)  Mozambique
    104 MMR MM (ISO 3166-2) Plantilla:MMR

N

    516 NAM NA (ISO 3166-2) Plantilla:NAM
    520 NRU NR (ISO 3166-2) Plantilla:NRU
    524 NPL NP (ISO 3166-2) Plantilla:NPL
    558 NIC NI (ISO 3166-2) Plantilla:NIC
    562 NER NE (ISO 3166-2) Plantilla:NER
    566 NGA NG (ISO 3166-2) Plantilla:NGA
    570 NIU NU (ISO 3166-2) Plantilla:NIU
    574 NFK NF (ISO 3166-2) Plantilla:NFK
    578 NOR NO (ISO 3166-2) Plantilla:NOR
    540 NCL NC (ISO 3166-2) Plantilla:NCL
    554 NZL NZ (ISO 3166-2) Plantilla:NZL

O

    512 OMN OM (ISO 3166-2)  Omán

P

    528 NLD NL (ISO 3166-2) Plantilla:NLD
    586 PAK PK (ISO 3166-2)  Paquistán
    585 PLW PW (ISO 3166-2)  Palaos
    591 PAN PA (ISO 3166-2)  Panamá
    598 PNG PG (ISO 3166-2)  Papúa Nueva Guinea
    600 PRY PY (ISO 3166-2) Plantilla:PRY
    604 PER PE (ISO 3166-2)  Perú
    612 PCN PN (ISO 3166-2) Plantilla:PCN
    258 PYF PF (ISO 3166-2) Plantilla:PYF
    616 POL PL (ISO 3166-2)  Polonia
    620 PRT PT (ISO 3166-2)  Portugal
    630 PRI PR (ISO 3166-2) Plantilla:PRI

Q

    634 QAT QA (ISO 3166-2) Plantilla:QAT

R

    826 GBR GB (ISO 3166-2) Plantilla:GBR
    638 REU RE (ISO 3166-2) Plantilla:REU
    646 RWA RW (ISO 3166-2) Plantilla:RWA
    642 ROU RO (ISO 3166-2) Plantilla:ROU
    643 RUS RU (ISO 3166-2)  Rusia

S

    732 ESH EH (ISO 3166-2) Plantilla:ESH
    090 SLB SB (ISO 3166-2) Plantilla:SLB
    882 WSM WS (ISO 3166-2) Plantilla:WSM
    016 ASM AS (ISO 3166-2) Plantilla:ASM
    659 KNA KN (ISO 3166-2) Plantilla:KNA
    674 SMR SM (ISO 3166-2) Plantilla:SMR
    666 SPM PM (ISO 3166-2) Plantilla:SPM
    670 VCT VC (ISO 3166-2) Plantilla:VCT
    654 SHN SH (ISO 3166-2) Plantilla:SHN
    662 LCA LC (ISO 3166-2) Plantilla:LCA
    678 STP ST (ISO 3166-2)  Santu Tomás y Príncipe
    686 SEN SN (ISO 3166-2) Plantilla:SEN
    891 SCG CS (ISO 3166-2)  Serbia y Montenegru
    690 SYC SC (ISO 3166-2) Plantilla:SYC
    694 SLE SL (ISO 3166-2) Plantilla:SLE
    702 SGP SG (ISO 3166-2)  Singapur
    760 SYR SY (ISO 3166-2) Plantilla:SYR
    706 SOM SO (ISO 3166-2) Plantilla:SOM
    144 LKA LK (ISO 3166-2) Plantilla:LKA
    748 SWZ SZ (ISO 3166-2) Plantilla:SWZ
    710 ZAF ZA (ISO 3166-2) Plantilla:ZAF
    736 SDN SD (ISO 3166-2) Plantilla:SDN
    752 SWE SE (ISO 3166-2) Plantilla:SWE
    756 CHE CH (ISO 3166-2)  Suiza
    740 SUR SR (ISO 3166-2) Plantilla:SUR
    744 SJM SJ (ISO 3166-2) Plantilla:SJM

T

    764 THA TH (ISO 3166-2) Plantilla:THA
    158 TWN TW (ISO 3166-2) Plantilla:TWN
    834 TZA TZ (ISO 3166-2) Plantilla:TZA
    762 TJK TJ (ISO 3166-2) Plantilla:TJK
    086 IOT IO (ISO 3166-2) Plantilla:IOT
    260 ATF TF (ISO 3166-2) Plantilla:ATF
    626 TLS TL (ISO 3166-2)  Timor Oriental
    768 TGO TG (ISO 3166-2) Plantilla:TGO
    772 TKL TK (ISO 3166-2) Plantilla:TKL
    776 TON TO (ISO 3166-2) Plantilla:TON
    780 TTO TT (ISO 3166-2) Plantilla:TTO
    788 TUN TN (ISO 3166-2) Plantilla:TUN
    796 TCA TC (ISO 3166-2) Plantilla:TCA
    795 TKM TM (ISO 3166-2) Plantilla:TKM
    792 TUR TR (ISO 3166-2)  Turquía

    798 TUV TV (ISO 3166-2) Plantilla:TUV

U

    804 UKR UA (ISO 3166-2) Plantilla:UKR
    800 UGA UG (ISO 3166-2) Plantilla:UGA
    --- --- EU ------------ Plantilla:EU
    858 URY UY (ISO 3166-2) Plantilla:URY
    860 UZB UZ (ISO 3166-2) Plantilla:UZB

V

    548 VUT VU (ISO 3166-2) Plantilla:VUT
    862 VEN VE (ISO 3166-2) Plantilla:VEN
    704 VNM VN (ISO 3166-2) Plantilla:VNM
    092 VGB VG (ISO 3166-2) Plantilla:VGB
    850 VIR VI (ISO 3166-2) Plantilla:VIR

W

    876 WLF WF (ISO 3166-2)  Islles Wallis y Futuna

Y

    887 YEM YE (ISO 3166-2)  Yemen
    262 DJI DJ (ISO 3166-2)  Yibuti

Z

    894 ZMB ZM (ISO 3166-2)  Zambia
    716 ZWE ZW (ISO 3166-2)  Zimbabue

## [editar] Enllaces esternos

- ISO 3166/MA – ISO 3166 Maintenance Agency at the International Organization for Standardization – Llistes actualizaes de los códigos de dos lletres.
- División d'estadísticas de les Naciones Uníes – Standard Country or Area Codes for Statistical Use – incluye códigos de tres letras y numéricos.
- CIA World Factbook – Cross-Reference List of Country Data Codes (dominiu públicu)
- http://www.davros.org/misc/iso3166.html tien una llista de códigos ISO 3166-1 y trae información de los cambios fechos.

Retrieved from "http://ast.wikipedia.org../../../i/s/o/ISO_3166-1_6761.html"

Categoríes: Normes ISO | Países

##### Views

- Artículu
- Discusión
- Revisión actual

##### Buscar

##### Otres llingües

- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Esperanto
- Français
- Íslenska
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Português
- Română
- Slovenščina
- Svenska
- ไทย
- Tatarça
- 中文