Pantalla acústica - Uiquipedia

# Pantalla acústica

### De Uiquipedia

La pantalla acústica, tamién denomada altavoz en mou distribuyíu o altavoz DML, ye un altavoz de tipu panel. A estremancia del altavoz convencional (de panel o non) que taba construyíu con superficies más o menos ríxides y con un focu únicu de vibración, los DML tán fabricaos con materiales perflexibles que permiten múltiples focos de vibración radiante, en principiu, independientes ente sí.

Los focos de vibración tán distribuyíos uniformemente en función de la frecuencia. La suma de caúna de les señales que xeneren los puntos radiantes (que nun son iguales) produz la señal d'audiu resultante a la salida.

L'incomeniente de la pantalla acústica ye que nun resulta tan direicional como los altavoces tradicionales.

El primer altavoz DML foi fabricáu pola firma inglesa NXT y utilizaba unos paneles seles que fueren desendolcaos con fines militares pa emitir (radiar) soníu dende los aviones.

El desendolque de los DML va encamináu haza desenrollar paneles audiovisuales que, como'l nome indica, integren imaxe y soníu nuna única pantalla.

Retrieved from "http://ast.wikipedia.org../../../p/a/n/Pantalla_ac%C3%BAstica.html"

Categoría: Física

##### Views

- Artículu
- Discusión
- Revisión actual

##### Buscar

##### Otres llingües

- Español