# CD-R

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

Тази статия се нуждае от подобрение.

Необходимо е: форматиране, препратки. Ако желаете да помогнете на Уикипедия, просто щракнете на редактиране и нанесете нужните корекции.

Дисковете за еднократен запис CD-R се различават от обикновените CD (виж CD) по това че имат допълнителен слой нанесен между пластмасовата подложка и металния отразяващ слой. Този слой представлява органично багрило (dye) на основата на цианови, фталоцианови или азо- съединения. При записа, вследствие загряването на този слой с помощта на лазерно лъчение, се извършват необратими химически промени в слоя като се променя както геометричния размер на загрятото петно така и отражателната способност на диска в това място. На това място се образува т.нар. пит който може да се прочете(детектира) в процеса на четене вследствие на променената му отражателна способност. За разлика от обикновените CD тук отражателния метален слой не е от алуминий, а от сребро или злато поради по-добрата им химическа устойчивост. Вследствие на голямата химическа агресивност на органичното багрило тук процеса на стареене на CD-R диска е значително ускорен в сравнение с обикновените CD. Тук трябва да спомена, че обещанията на някои производители за трайност на записаната информация с много десетки години ми изглежда нереална. Във всеки случай трайността на обикновен (матричен) компактдиск е много по-голяма. За оценка на трайността на различни видове компактдискове се използуват климатични тестове (тестове за ускорено стареене). От резултатите получени с тях може да се направи някаква прогноза за трайността на записаната информация в абсолютно измерение, но заключенията за относителната трайност на дисковете с различни формати т.е. CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R и др. и произведени по различни технологии и с различни материали са много по достоверни.

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../c/d/-/CD-R_a130.html“.

Категории: Статии за редактиране

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене