# KCA

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

КСА
Технически данни
На въоръжение от: | 1966 г.
Носител: | JAS-37 "Viggen"
Калибър: | 30 мм.
Брой на цевите: | 1
Темп на стрелбата: | 1 350 из/мин.
Нач. скорост на снаряда: | 1 030 м/сек.
Ефективна далекобойност: | 2 000 м.
Дължина: | 2,69 м.
Ширина: | н.д.
Височина: | н.д.
Тегло: | 139 кг.
Боекомплект: | 150 сн.
Управление: | електрическо

KCA e 30 мм револверно самолетно оръдие, проектирано от компанията "Oerlikon-Buhrle", Швейцария.

## [редактиране] История

Самолетното оръдие КСА е създадено на базата на оръдията 302 RK, 303 RK и 304 RK на швейцарската компания "Oerlikon-Buhrle".

## [редактиране] Техническо описание

Конструктивно КСА е изпълнено като едноцевно револверно оръдие с четиризаряден барабан. Стрелбата се осъществява чрз електроспусък, а автоматиката работи за сметка на барутните газове. При по-ранните модели откриването на огън става с пиростартер, а при по-новите се използва сгъстен въздух.

Дължината на цевта е 1,98 м., при тегло - 25 кг. Захранването с боеприпаси е от звенови тип, а подаването им става от дясната страна.

Електирческата система използва постоянен ток с напрежение 28 V и привод със сгъстен въздух. Изпълнена е така, че при недотикване на снаряда изстрел се произвежда.

Основен боеприпас се явава 360 гр. снаряд с увеличен заряд, който осигурява висока начална скорост и по-праволинейна траектория на полета. Използват се следните видове боеприпаси: осколъчно-фугасен, полубронебоен, бронебоен и учебен.

В края на 60-те години с оръдието е въоръжен шведския изтребител JAS-37 "Viggen". В настоящия момент не се прозивежда.

## [редактиране] Виж още

- Списък на авиационни оръжия

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../k/c/a/KCA_329a.html“.

Категории: Авиационно въоръжение

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- English
- Nederlands