# Азотиране (металургия)

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

  Вижте пояснителната страница за други значения на Азотиране.

Азотиране (aзотизация, нитриране), представлява обогатяване с азот на повърхностния слой на детайли от стомана. Извършва се при 510–525 oC в амонячна среда, във вани с цианкалий или по друг начин. Повишава твърдостта на детайлите и устойчивостта им срещу корозия и износване.

| Тази статия, свързана с химията е мъниче. Можете да помогнете на Уикипедия, като я редактирате и подобрите.

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D0%B7/%D0%BE/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%28%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29.html“.

Категории: Химически мъничета | Металургия

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- English