# Атълай

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

Дейност
Започване на строежа: | 11 август 1978 г.
Спускане на вода: | 23 септември 1974 г.
Въвеждане в експлоатация: | 12 март 1976 г.
Характеристики
Водоизместимост: | 1285 тона (подводно), 1180 тона (надводно)
Дължина: | 55,9 метра
Ширина: | 6,3 метра
Газене: | 5,5 m
Пределна дълбочина: | 250 m
Пределна скорост | 21 възла (подводна), 11 възла (надводна)
Пределна дистанция на плаване | 11 300 мили при скорост 4 възла (надводно) 460 мили при скорост 4 възла (подводно)
Двигателна установка: | Дизел-електрическа 4 дизелови двигатели (2400 к.с.) 1 електродвигател Сименс (5000 к.с.)
Екипаж: | 9 офицери, 25 старшини и 5 матроси
Въоръжение: | Торпедни апарати: 8 533-mm Боекомплект: 14 торпеда тип SUT, SST-4 Mod.0 и Mk37 Mod. 2
Радиолокационна станция (РЛС) | Навигационна РЛС Thales Calypso-II
Хидроакустическа система (ХАС) | Комплекс CSU-3: Активна ХАС AN407AS Пасивна ХАС AN526 Станция за звукоподводна свръзка DUUX-2
Радиоелектронно оборудване | Система за бойно управление Thales M8 Станция за електронно разузнаване Racal Sealion
Автономност: | 50 дни

„Атълай“ (S-347) (на турски Atılay) е турска подводница. Килът на подводницата е положен в края на 1972 г. в корабостроителницата в гр. Кил (Германия) и "Атълай“ е спусната на вода на 23 септември 1974 г. Използва се от ВМС на Турция от 12 март 1976 г. Екипажът се състои от 39 души.

„Атълай“ е първата от шестте подводници от клас Атълай, построени по програма за модернизиране на подводния флот на Турция, която е приета в началото на 70-те години. Програмата предвижда построяването на шест дизел-електрически подводници с торпедно въоръжение.

Тази статия, свързана с войната и военното дело е все още мъниче. Можете да помогнете на Уикипедия, като я редактирате и я разширите..
Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D1%82/%D1%8A/%D0%90%D1%82%D1%8A%D0%BB%D0%B0%D0%B9.html“.

Категории: Мъничета на военна тема | Подводници

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене