# DSL

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

Digital Subscriber Line (Цифрова линия за връзка) за кратко DSL (Ди-ес-ел) е фамилия от технологии за цифрова връзка по обикновена телефонна линия, по която се предават данни със скорост над 1,5 Mbps на разтояние ~ 4,5 km. Съвременните HDSL модеми позволяват предаване на данни със скорост 2 Mb на разстояние до 15 км. по кабел МКБ (Високочестотни чифтове) и използват различни абонатни интерфейси - G703, V35, X21, Ethernet и др. Възможно е дистанционно захранване на далечния модем, наблюдение на различни параметри на линията, дистанционни настройки и др. SDSL се различава от гореизложения по това, че работи по един кабелен чифт. Може да има различни абонатни интерфейси. Разпространени са модеми на фирмата Schmid - моделите Watson2, Watson3, Watson4 и Watson5 като 2 и 3 работят по 2 чифта , а 4 и 5 работят по един чифт.

Тази статия е мъниче. Можете да помогнете на Уикипедия, като я разширите. Просто щракнете на редактиране и добавете онова, което знаете.

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../d/s/l/DSL_6979.html“.

Категории: Мъничета | Телекомуникации

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Bosanski
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Hrvatski
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Shqip
- Српски / Srpski
- Svenska
- Türkçe
- Tiếng Việt
- 中文