# H.263

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

H.263 е видео кодек, проектиран от ITU-T като ниско-скоростно кодиращо решение за провеждане на видеоконференция.

Той е бил проектиран за използване в H.324 базирани системи (PSTN и провеждане на видеоконференция към другата мрежа с комутация на канали и видеотелефония), но намира приложение в H.323 (RTP/IP-основано провеждане на видеоконференция), H.320 (ISDN-основано провеждане на видеоконференция), RTSP (поточна медия) и SIP (Интернет конференция).

H.263 е развит като еволюционно подобрение, основано на опита от H.261, предшестващия ITU-T стандарт за компресиране на видеосигнал, както и MPEG-1 и MPEG-2 стандарти. Неговата първа версия е завършена през 1995 и е осигурена подходяща замяна за H.261 на всички скорости. Той е разширен в проектите познати като H.263v2 (също така известен като H.263+ или H.263 1998) и H.263v3 (също така известен H.263++ или H.263 2000).

Следващият разширен кодек, развит от ITU-T (в партньорството с MPEG) след H.263 е H.264, също така известен като AVC и MPEG-4 част 10.

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../h/2E/2/H.263.html“.

Категории: Софтуер

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Deutsch
- English
- Français
- 日本語
- Polski
- Русский
- 中文