# Sturmpanzer II Bison

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

[[Image:|250px]]
15cm sIG33 auf Fahrgestell PzKpfw II (Sf) Тактико-технически данни
опитен образец | 1942 г.
на въоръжение от | 1942 г.
на въоръжение в | Германия
дължина | 5.48 м.
ширина | 2,6 м.
височина | 1.98 м.
тегло | 16,0 т
окачване | листови ресьори
макс. скорост | 45 км/ч. (по шосе) 15 км/ч. (прес. терен)
запас от ход | 100 км. (по шосе) 100 км. (прес. терен)
широчина на ров | 1,8 м.
вертикално препятствие | 0,42 м.
основно въоръжение | 105 мм оръдие sIG33 L/11.4 (10 сн.)
допълнително въоръжение | 7,92 мм картечница MG 34
дебелина на бронята | 15-90 mm
силова установка | 8 цилиндров Buessing-NAG L8V 155 к.с. (114 kW)
екипаж | 4 души

## [редактиране] История

## [редактиране] Техническо описание

## [редактиране] Бойно използване

## [редактиране] Модификации

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../s/t/u/Sturmpanzer_II_Bison_9eb1.html“.

Категории: Артилерия

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- English
- Français
- Polski
- Српски / Srpski