# BK 5

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

ВК 5
Технически данни
На въоръжени от: | 1943 г.
Носител: | Ме-210, Ме-410 и Ju-88
Калибър: | 50 мм.
Брой на цевите: | 1
Темп на стрелбата: | 40-45 из/мин.
Нач. скорост на снаряда: | 500 м/сек.
Ефективна далекобойност: | 1 200 м.
Дължина: | 1,14 м.
Ширина: | н.д.
Височина: | н.д.
Тегло: | 592 кг.
Боекомплект: | 21 сн.
Управление: | н.д.

BK 5 е 50 мм авиационно оръдие за борба с противниковите танкове. С оръдието са били въоръжавани самолетите Ме-210, Ме-410 и Ju-88.

## [редактиране] История

Работата по създаването на тежко авиационно оръдие за борба с танковете и тежките бомбардировачи на противника започва в началото на 1943 г. За основа при работата е използвано 50 мм танково полуавтоматично оръдие. След преминаването на огневите изпитания, които не издържа много успешно, немското ръководство решава да въоръжи с него изтребителите Ме-210, Ме-410 и бомбардировача Ju-88.

Въпреки незадоволителните резултати, в хода на експлоатацията на оръдието в реални бокюйни условия, е взето решение ВК 5 да бъде основното оръжи на новия реактивен итребител Ме-2б2А-1а (боекомплект 30 снарядa).

## [редактиране] Техническо описание

Оръдието е изпълнено по стандартната, за полевите полуавтоматични оръдия, схема. Движението на автоматиката се осъществява за сметка на енергията на отката на цевта. Зареждането със снаряди се осъществява от специален пневматичен механизъм.

Захранването с боеприпаси се осъществява от магазин с кръгла форма и вместимост 21 снаряда. За водене на прицелен огън е монтиран комбиниран прицел ZFR-4А.

Като основни дефекти на оръдието се посочват чвстите засечки, ниският темп на стрелба и недостатъчният боекомплект.

## [редактиране] Виж още

- Списък на авиационни оръжия

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../b/k/_/BK_5_78d4.html“.

Категории: Военна техника от Втората световна война | Авиационно въоръжение

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене