Monitor kompoder - Wikipedia

# Monitor kompoder

### Diwar Wikipedia, an holloueziadur digor

Ur monitor kompoder, pe un diskweler, pe ur skramm, zo ur beriferell diskas hag a dalvez da ziskwel an titouroù ganet gant ar c'hompoder.

An titouroù-se a c'hell bezañ un destenn pe skeudennoù tretet da gentañ gant ur gartenn c'hrafikel.

En 2005 e kaver tri seurt teknologiezhioù evit diskwel ar skeudennoù :

- ar skrammoù skinoù katodek : betek bremañ e roont ar gwellañ skeudennoù ha soupl int a-fed rezolvidigezh peogwir e c'hellont diskwel skeudennoù eus 640x480 piksel betek 2048x1536 piksel. Met chastreoù zo gante : pounner int, kalz a blas a gemeront ha lonkañ a reont kalz a energiezh.
- ar skrammoù kristalioù dourennek : ne gemeront ket kalz a blas ha skañv int. Gwelloc'h-gwellañ e vezont a-fed kalite ar skeudennoù diskwelet.
- ar skrammoù plasma : implijet e vezont nebeut-tre evit fardañ monitorioù kompoder.

An teir deknologiezh-se eo ar memes reoù hag ar reoù implijet evit fardañ skrammoù ar postoù tele.

### [kemmañ] Geriaoueg

- diskwel afficher, affichage
- periferell diskas périphérique de sortie
- titour information
- skramm skinoù katodek écran à tube cathodique
- skramm kristalioù dourennek écran à cristaux liquides
- skramm plasma écran à plasma
- rezolvidigezh résolution

Adtapet diwar "http://br.wikipedia.org../../../m/o/n/Monitor_kompoder.html"

Rummadoù ar bajenn: Periferell

##### Views

- Pennad
- Kaozeadenn
- Stumm a-vremañ pe stumm red

##### Klask