MAC adresa - Wikipedia

# MAC adresa

### From Wikipedia

U računarskim mrežama Media Acces Control adresa ili jednostavno MAC adresa je jedinstven označivač ili ključ koji se nalazi u skoro svim mrežnim uređajima. Većina protokola iz drugog OSI sloja koristi jedno od tri mjesta koje nadgleda IEE: MAC-48, EUI-48 i EUI-64, koji su dizajnirani da budu globalno jedinstveni.

## [izmijeni] Adresiranje

ARP/RARP se obično koristi za mapiranje 2 sloja MAC adrese za daljne adresiranje na protokol 3 sloja kao što je Internet Protocol. Na Ethernet mrežama MAC adresa omogućava svakom serveru da bude jedinstveno označen i da dozvoli blokovima podataka da budu označeni za određeni server.

Najviše se koristi MAC-48 adresiranje, što znači da je adresa 48-bitna što dalje znači da je potencijalno moguće imati 281,474,976,710,656 adresa gdje je mala vjerovatnoća da će jedan uređaj imati istu MAC adresu, a ona je jedinstvena za svaki mrežni uređaj.

Sljedeće mreže koriste MAC-48 format za adresiranje:

- Ethernet
- Token Ring
- WiFi
- Bluetooth
- FDDI
- ATM
- SCSI i Fibre Channel

## [izmijeni] Također pogledajte

- NSAP adresa
- OSI model

## [izmijeni] Vanjski linkovi

- Vodič za mijenjanje MAC adrese unutar Windows 2000/XP/2003
- SMAC - Najpopularniji mjenjač adrese
- http://www.techzoom.net/mac - online MAC dekoder adrese
- IEEE OUI and Company_id Assignments
- MAC Address and Vendor Lookup
- Michael Pattonov "Ethernet Codes Master Page"
- Macshift - Besplatni mijenjač MAC adrese
- GNU/Macchanger - Program za mijenjanje MAC adrese na Linuxu

Preuzeto sa: "http://bs.wikipedia.org../../../m/a/c/MAC_adresa_646c.html"

Kategorije: Računarske mreže

##### Views

- Članak
- Razgovor
- Trenutna verzija

##### Pretraga

##### Drugi jezici

- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Euskara
- Suomi
- Français
- עברית
- Italiano
- 日本語
- Lëtzebuergesch
- Nederlands
- Polski
- Русский
- Slovenčina
- Svenska
- Türkçe