# Ascla

### De Viquipèdia

Elements fonamentals d'una ascla: Dreta superfície dorsal amb les empremptes negatives, esquerra superfície ventral amb el bulb de la percussió, al mig perfil amb la part ventral a l'esquerra

Ascla és un terme usat en arqueologia paleolítica per anomenar un tros fi de pedra tallada obtingut a partir d'un nucli lític.

## [edita] Cadena operativa per obtenir ascles

El primer pas era que els habitants del paleolític aconseguissin un material de pedra adequat anomenat nòdul que normalment era de quarcita o sílex i més rarament d' obsidiana o altres materials.

El segon pas era colpejar-lo directament per percussió, amb una altra pedra, o indirectament fent pressió mitjançant un material més tou com la fusta o l'os. En tots dos casos l'energia aplicada es propagava a traves de la pedra i aquesta es fracturava d'una manera previssible i així s'obtenien trossos fins com les ascles o les làmines. El nucli de pedra quedava marcat amb unes empremptes en negatiu de les ascles obtingudes.

Finalment les ascles es sometien a un retoc mecànic per acabar donant-li les característiques definitives. Excepcionalment s'utilitzaven ascles sense retocar per exemple com a ganivets de dors natural.

## [edita] Parts d'una ascla

- Punt de percusió: lloc on s'ha aplicat l'impacte o pressió.
- Cara dorsal: Part superior externa de l'ascla
- Cara ventral:Cara interna
- Taló:Superfície proximal de l'ascla on es produeix la percusió pot ser de forma plana, apuntada, facetada etc.
- Bulb:Engruiximent de l'ascla pròxima al talóen la cara ventral com a resultat de la fractura.

## [edita] Utilitats de l'ascla

L'ascla un cop retocada passa a formar part de nombrosos estris per a separar la carn i la pell dels animals, ganivets de dors retocat, ascles triangulars erc.

Obtingut de "http://ca.wikipedia.org../../../a/s/c/Ascla.html"

Categoria: Arqueologia

##### Views

- Article
- Discussió
- Revisió actual

##### Cerca

##### En altres llengües

- English
- Español
- Français
- Italiano
- Русский