# Capa de transport

### De Viquipèdia

Model OSI
7 | Capa d'aplicació
6 | Capa de presentació
5 | Capa de sessió
4 | Capa de transport
3 | Capa de xarxa
2 | Capa d'enllaç de dades
1 | Capa física

En informàtica, la capa de transport es troba entre la capa d'aplicació i la capa de xarxa del model TCP/IP. Dins del model de referència OSI, la capa de transport es trobaria entre la capa de sessió i la capa de xarxa.

## [edita] Funcions de la Capa de Transport

La capa de transport és la part del protocol TCP/IP encarregada de garantir la transmissió de les dades.

La capa de xarxa transfereix datagrames entre dos ordinadors per la xarxa utilitzant com a identificadors les adreces IP. La capa de transport és l'encarregada d'afegir la noció de port. Dins d'una mateixa computadora hi pot haver més d'una aplicació que estigui accedint simultàniament a la xarxa (podem tenir l'Emule funcionant, i el Messenger, i la pàgina del correu electrònic, i...). Per aquest motiu, quan s'envia un datagrama no en tenim prou amb l'adreça IP de la màquina de destí, necessitem també indicar a quina aplicació estem enviant la informació. Cada aplicació que estigui esperant un missatge utilitzarà un port diferent; estarà a l'espera d'un missatge en un port concret (escoltant un port). S'utilitzarà també un port concret per a l'enviament de missatges.

Els ports tenen una memòria intermitja (buffer, en anglès) situada entre els programes d'aplicació i la xarxa, de tal manera que les aplicacions transmeten la informació als ports, aquí es van emmagatzemant fins que pugui enviar-se per la xarxa. Un cop transmès arribarà al port destí on s'anirà guardant fins que l'aplicació estigui preparada per a rebre-la.

A més, la capa de transport proporciona un mecanisme per intercanviar les dades entre sistemes finals. El servei de transport orientat a connexió assegura que les dades s'entreguin lliures d'errors, en ordre i sense pèrdues ni duplicacions. És més, la capa de transport pot estar involucrada en la optimitzacció de l'ús dels serveis de xarxa. Es a dir; pot proporcionar la qualitat del servei que s'hagi solicitat. Per exemple, l'entitat de sessió pot solicitar una tasa d'error determinada, un retard màxim, una prioritat i un nivell de seguretat donat.

Existeixen dos protocols principals dins d'aquesta capa:

- TCP (Transfer Control Protocol). Ofereix una transferència fiable i orientada a connexió.
- UDP (User Datagram Protocol). Ofereix una transferència no fiable i no orientada a connexió.

## [edita] Vegeu també

- Capa de xarxa

Obtingut de "http://ca.wikipedia.org../../../c/a/p/Capa_de_transport.html"

Categories: Xarxes informàtiques | Internet

##### Views

- Article
- Discussió
- Revisió actual

##### Cerca

##### En altres llengües

- Česky
- Dansk
- English
- Español
- Français
- עברית
- Italiano
- Nederlands
- Norsk (nynorsk)
- Norsk (bokmål)
- Português
- Slovenščina
- Svenska
- Tiếng Việt
- 中文