# Asynkron motor

### Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Forskellige motorer

En asynkron motor (også kaldet induktionsmotor) er en elektromotor, der virker ved, at viklingerne i statoren skaber et bevægende magnetfelt, der inducerer en spænding, som løber i rotoren. Strømmen i rotoren laver det andet magnetfelt der, sammen med feltet fra stator viklingen, skal bruges for at lave en kraft. Induktionsmotorer er simple og derfor relativt billige at bygge. De er ikke afhængige af børster som en DC motor og har derfor ofte en længere levetid. De er den mest brugte type motor til opgaver over 1 kW. Normalt har rotoren ingen elektrisk forbindelse med omverdenen, undtagen når der er tale om en viklet rotor.

Alle asynkrone motorer karakteriseres ved, at når motoren ikke belastes, roterer rotoren med en lidt lavere hastighed end forsyningsfrekvensen (eller en brøkdel af forsyningsfrekvensen). Det er på grund af, at rotoren må have en baglæns bevægelse i forhold til det bevægende magnetfelt for at der kan blive induceret en spænding i rotoren. Forskellen mellem statorfeltets hastighed og rotorens hastighed kaldes slip. Slippet stiger (og motorens hastighed falder), når belastningen på motoren stiger.

## [redigér] Historie

Princippet med et roterende magnetfelt blev udtænkt af Nikola Tesla i 1882, og han brugte det til at opfinde en 2-faset asynkron motor i 1883. Michael von Dolivo-Dobrowlsky opfandt den første moderne 3-fasede "bur-rotor" i 1890. Introduktionen af motoren fra 1888 og fremad startede det, der kendes som den anden industrielle revolution.

## [redigér] Se også

- 1-faset asynkron motor
- 3-faset asynkron motor

Hentet fra "http://da.wikipedia.org../../../a/s/y/Asynkron_motor.html"

Kategorier: Elektromotor

##### Views

- Artikel
- Diskussion
- Nuværende version

##### Søg

##### Andre sprog

- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Svenska