# AM-radio

### Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

AM-radio er radiofoni, som anvender amplitudemodulation (AM).

AM-radio anvendes især i frekvensbåndet 153 kHz til 30 MHz og omfatter båndene:

- Langbølgebåndet (153 til 281 kHz)
- Mellembølgebåndet (535 kHz til 1705 kHz)
- Kortbølgebåndet (1705 kHz til 30 MHz)

### [redigér] AM Signalling System (AMSS)

Ved NAB2006 er der blevet præsenteret et åbent am-radiokanals signaleringssystem kaldet AMSS (AM Signalling System). Formålet med denne kanal er at bibringe radioforsatsen med alternative AM-frekvenser og evt. DRM-frekvenser, så radioforsatsen automatisk skifter til den bedste kanal.

## [redigér] Se også

- Modulation
- AM-detektor
- Radiomodtager
- Krystalradio
- Retmodtager
- Superheterodynmodtager
- FM-radio

Hentet fra "http://da.wikipedia.org../../../a/m/-/AM-radio_e24e.html"

Kategorier: Radioteknik | Elektroniske apparater | Kommunikation

##### Views

- Artikel
- Diskussion
- Nuværende version

##### Søg

##### Andre sprog

- Català
- English
- Français
- Português