# 2-modulusdeler

### Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Indenfor den digitale elektronik bruges betegnelsen modulus om en delers deletal, det vil sige det antal pulser der skal til for at udgangen gennemløber en periode.

En 2-modulsdeler kan sættes til 2 forskellige deletal, alt efter om styreterminalen er høj eller lav. den sidder i forbindelse med programmerbare delere og giver sammen med dem muligheden for at kunne skabe en deler med et vilkårligt deletal, ofte brugt i frekvenssynteser, hvor en enkelt krystaloscillator via et faselåst kredsløb giver mulighed for at skifte mellem alle radiokanaler i et vist frekvensbånd.

De 2 modulus bestemmes af kanalafstanden, referencefrekvensen og resten af delerens konstruktion, og kan f.eks. være 10 og 11 (en 10/11-deler) eller 40 og 41.

Hentet fra "http://da.wikipedia.org../../../2/-/m/2-modulusdeler.html"

Kategorier: Digital elektronik

##### Views

- Artikel
- Diskussion
- Nuværende version

##### Søg