# Billede:DO-28-D-01.JPG

### Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

- Billede
- Billedhistorik
- Billedehenvisninger
- Metadata

DO-28-D-01.JPG‎ (122KB, MIME type: `image/jpeg`)

## [redigér] Beskrivelse

Tysk Dornier DO-28 Skyservant - Kiel 2005 /PAJ

## [redigér] Licens

Jeg, skaberen af dette billede, udgiver det hermed som offentlig ejendom (det der på engelsk hedder public domain). Dette gælder i hele verden.

## Billedhistorik

Forklaring: (nuværende) = dette er det nuværende billede, (slet) = slet denne gamle version, (gendan) = gendan en gammel version.
Klik på en dato for at se billedet, som er lagt op den dag.

- (slet) (nuværende) 5. aug 2006 kl. 06:04 . . Pajx (Diskussion | bidrag) . . 640×480 (124.160 bytes) (Tysk Dornier DO-28 Skyservant - Kiel 2005 /PAJ)

- Redigér denne fil med en ekstern editor

  Se setup instruktionerne for mere information.

## Billedehenvisninger

De følgende sider henviser til dette billede:

- Dornier

## Metadata

Denne fil indeholder ekstra information, som formentlig er tilføjet fra et digitalt kamera eller en skanner, der enten blev brugt til at skabe billede eller digitalisere det. Hvis filen har været ændret siden dens oprindelige tilblivelse, kan nogle detajler muligvis ikke fuldt ud repræsentere det modificerede billede.

Kameraproducent | FUJIFILM
Kameramodel | FinePix S5500
Orientation | Normal
Horizontal resolution | 72 dpi
Vertical resolution | 72 dpi
Software used | Digital Camera FinePix S5500 Ver1.00
File change date and time | 25. jun 2005 kl. 15:00
Y and C positioning | 2
Exposure time | 1/280 sec (0.0035714285714286)
F Number | f/4
Exposure Program | Normal program
ISO speed rating | 100
Exif version | 2.2
Date and time of data generation | 25. jun 2005 kl. 15:00
Date and time of digitizing | 25. jun 2005 kl. 15:00
Image compression mode | 3
Lukkerhastighed | 8.14
Apertur | 4
Brightness | 7.24
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 3
Metering mode | Pattern
Lyskilde | Ukendt
Flash | 16
Brændvidde | 7.5 mm
Color space | sRGB
Focal plane X resolution | 1204
Focal plane Y resolution | 1204
Focal plane resolution unit | 3
Sensing method | One-chip color area sensor
Custom image processing | Normal process
Exposure mode | Auto exposure
Hvidbalance | Automatisk hvidbalance
Scene capture type | Standard
Skarphed | 3
Subject distance range | Unknown

Hentet fra "http://da.wikipedia.org../../../d/o/-/Billede%7EDO-28-D-01.JPG_d3d4.html"

Kategorier: Billeder der er offentlig ejendom

##### Views

- Billede
- Diskussion
- Nuværende version

##### Søg