# BC547

### Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

BC547 er en bipolar transistor med tre ben. Det midterste er basen (terminalen hvor "kontrol"-strømmen sendes ind), der skal styre strømgennemgangen mellem de to andre ben (kollektoren og emitteren). Transistoren er en småsignaltransistor, og f.eks. BC547B kan klare op til 50 volt, men højst ca. 100 milliampere.

## [redigér] Eksterne henvisninger

- Datablade: AllDataSheet.com

| Denne artikel om teknik eller teknologi er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den.

Hentet fra "http://da.wikipedia.org../../../b/c/5/BC547_8017.html"

Kategorier: Påbegyndte artikler om teknologi | Transistorer

##### Views

- Artikel
- Diskussion
- Nuværende version

##### Søg