Εικόνα:20040323-kraftwerk-in-de-ab-53-music-non-stop.jpg - Βικιπαίδεια

# Εικόνα:20040323-kraftwerk-in-de-ab-53-music-non-stop.jpg

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

- Εικόνα
- Ιστορικό εικόνας
- Συνδέσεις εικόνας
- Μεταδεδομένα

20040323-kraftwerk-in-de-ab-53-music-non-stop.jpg‎ (107KB, MIME type: `image/jpeg`)

| Αυτό το αρχείο προέρχεται από την Κοινή Wikimedia. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σελίδα περιγραφής της.

## [edit] Summary

Author: Jan Moesen

## [edit] Licensing

I, the author of this work, hereby publish it under the following license:

| This file is licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License

## Συνδέσεις εικόνας

Τα παρακάτω λήμματα συνδέουν σε αυτή την εικόνα/γραφικό:

- Kraftwerk

## Μεταδεδομένα

Αυτό το αρχείο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, πιθανόν από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή το scanner που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία ή την ψηφιοποίησή της. Αν το αρχείο έχει τροποποιηθεί από την αρχική του κατάσταση, ορισμένες λεπτομέρειες πιθανόν να μην αντιστοιχούν πλήρως στην τροποποιημένη εικόνα.

Κατασκευαστής φωτογραφικής μηχανής | Canon
Μοντέλο φωτογραφικής μηχανής | Canon DIGITAL IXUS 400
Προσαντολισμός | Φυσικός
Οριζόντια ανάλυση | 180 dpi
Κατακόρυφη ανάλυση | 180 dpi
Δηλώστε την ημερομηνία και την ώρα της επεξεργασίας. | 01:49, 25 Μαρτίου 2004
Ρύθμιση φωτεινότητας και χρώματος | 1
Χρόνος έκθεσης | 1/15 sec (0.066666666666667)
Αριθμός F | f/2.8
Έκδοση exif | 2.2
Ημερομηνία και ώρα της παραγωγής ψηφιακών δεδομένων | 22:08, 23 Μαρτίου 2004
Ημερομηνία και ώρα της μετατροπής σε ψηφιακή μορφή | 22:08, 23 Μαρτίου 2004
Κατάσταση συμπίεσης εικόνας | 5
Ταχύτητα κλείστρου | 3.90625
Διάφραγμα | 2.96875
Μέγιστο διάφραγμα ξηράς | 2.96875
Κατάσταση λειτουργίας φωτόμετρου | Μοτίβο
Φλας | 16
Εστιακή απόσταση του φακού | 7.40625 mm
Χρωματική περιοχή | sRGB
Ανάλυση εστιακού επιπέδου Χ | 5714.2857142857
Ανάλυση εστιακού πειπέδου Υ | 5714.2857142857
Μονάδα μέτρησης ανάλυσης εστιακού επιπέδου | ίντσες
Μέθοδος αισθητήρα | One-chip color area sensor
Ειδική επεξεργασία εικόνας | Κανονική επεξεργασία
Κατάσταση λειτουργίας έκθεσης | Χειροκίνητη έκθεση
Ισορροπία των λευκών | Αυτόματη ισορροπία των λευκών
Αναλογία ψηφιακού zoom | 1
Τύπος σύλληψης της σκηνής | Συνήθης

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../2/0/0/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1%7E20040323-kraftwerk-in-de-ab-53-music-non-stop.jpg.html"

##### Views

- Εικόνα
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση