Εικόνα:Samurai.jpg - Βικιπαίδεια

# Εικόνα:Samurai.jpg

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

- Εικόνα
- Ιστορικό εικόνας
- Συνδέσεις εικόνας
- Μεταδεδομένα

Samurai.jpg‎ (156KB, MIME type: `image/jpeg`)

| Αυτό το αρχείο προέρχεται από την Κοινή Wikimedia. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σελίδα περιγραφής της.

Description | photograph of japanese samurai in armour
Source | Bennett, Terry. 'Early Japanese Images' (Rutland, Vermont: Charles E. Tuttle Company, 1996), 75, 139, pl. 35.
Date | 1860s
Author | Felice Beato
Permission | PD because age

This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired.

This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

عربية | Български | Català | Česky | Dansk | Deutsch | English | Ελληνικά | Esperanto | Español | فارسی | Français | Galego | עברית | हिन्दी | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국어 | Nederlands | Norsk (nynorsk) | Bahasa Melayu | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Shqip | Svenska | Türkçe | 简体中文 | 正體中文 +/-

## Συνδέσεις εικόνας

Τα παρακάτω λήμματα συνδέουν σε αυτή την εικόνα/γραφικό:

- Σαμουράι

## Μεταδεδομένα

Αυτό το αρχείο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, πιθανόν από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή το scanner που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία ή την ψηφιοποίησή της. Αν το αρχείο έχει τροποποιηθεί από την αρχική του κατάσταση, ορισμένες λεπτομέρειες πιθανόν να μην αντιστοιχούν πλήρως στην τροποποιημένη εικόνα.

Κατασκευαστής φωτογραφικής μηχανής | Canon
Μοντέλο φωτογραφικής μηχανής | Canon PowerShot S110
Δηλώστε την ημερομηνία και την ώρα της επεξεργασίας. | 08:19, 4 Δεκεμβρίου 2004
Ρύθμιση φωτεινότητας και χρώματος | 1
Χρόνος έκθεσης | 1/60 sec (0.016666666666667)
Αριθμός F | f/2.8
Έκδοση exif | 2.1
Ημερομηνία και ώρα της παραγωγής ψηφιακών δεδομένων | 08:19, 4 Δεκεμβρίου 2004
Ημερομηνία και ώρα της μετατροπής σε ψηφιακή μορφή | 08:19, 4 Δεκεμβρίου 2004
Κατάσταση συμπίεσης εικόνας | 5
Ταχύτητα κλείστρου | 5.90625
Διάφραγμα | 2.96875
Προτεραιότητα έκθεσης | 0
Μέγιστο διάφραγμα ξηράς | 2.9708557128906
Απόσταση αντικειμένου | 0.136 μέτρα
Κατάσταση λειτουργίας φωτόμετρου | Μοτίβο
Φλας | 0
Εστιακή απόσταση του φακού | 5.40625 mm
Χρωματική περιοχή | sRGB
Ανάλυση εστιακού επιπέδου Χ | 7766.9902912621
Ανάλυση εστιακού πειπέδου Υ | 7741.935483871
Μονάδα μέτρησης ανάλυσης εστιακού επιπέδου | ίντσες
Μέθοδος αισθητήρα | One-chip color area sensor

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../s/a/m/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1%7ESamurai.jpg_d1f1.html"

##### Views

- Εικόνα
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση