Εικόνα:IMG 1383.JPG - Βικιπαίδεια

# Εικόνα:IMG 1383.JPG

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

- Εικόνα
- Ιστορικό εικόνας
- Συνδέσεις εικόνας
- Μεταδεδομένα

Προβολή υψηλής ευκρίνειας (ανάλυσης) έκδοσης της εικόνας (1600x1197, 170 KB)

## [Επεξεργασία] Περιγραφή

Δύο Boeing 737-400 και Boeing 717-200 των Ολυμπιακών Αερογραμμών.

## [Επεξεργασία] Άδεια χρήσης

| Επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή ή/και τροποποίηση αυτής της εικόνας κάτω από τους όρους της άδειας τεκμηρίωσης GNU Έκδοση 1.2 ή οποιαδήποτε νεότερη που θα εκδοθεί από το Free Software Foundation. Υπόκειται στην αποποίηση ευθυνών.

## Ιστορικό εικόνας

Υπόμνημα: (παρόν) = η παρούσα εικόνα/γραφικό, (διαγ.) = διαγραφή αυτής της παλαιάς εικόνας, (rev) = επαναφορά αυτής της παλαιάς έκδοσης
Πατήστε στην ημερομηνία για να προβάλλετε την εικόνα που φορτώθηκε την ημέρα εκείνη..

- ('διαγραφή') (παρόν) 21:14, 8 Μαΐου 2006 . . AIcarus (Συζήτηση | Συνεισφορά) . . 1600×1197 (174.392 bytes) (Δύο Boeing 737-400 και Boeing 717-200 των Ολυμπιακών Αερογραμμών.)

- Επεξεργασία του αρχείου με την χρήση εξωτερικής εφαρμογής

  Δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες.

## Συνδέσεις εικόνας

Τα παρακάτω λήμματα συνδέουν σε αυτή την εικόνα/γραφικό:

- Ολυμπιακές Αερογραμμές

## Μεταδεδομένα

Αυτό το αρχείο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, πιθανόν από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή το scanner που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία ή την ψηφιοποίησή της. Αν το αρχείο έχει τροποποιηθεί από την αρχική του κατάσταση, ορισμένες λεπτομέρειες πιθανόν να μην αντιστοιχούν πλήρως στην τροποποιημένη εικόνα.

Κατασκευαστής φωτογραφικής μηχανής | Canon
Μοντέλο φωτογραφικής μηχανής | Canon PowerShot A400
Προσαντολισμός | Φυσικός
Οριζόντια ανάλυση | 180 dpi
Κατακόρυφη ανάλυση | 180 dpi
Δηλώστε την ημερομηνία και την ώρα της επεξεργασίας. | 16:18, 10 Σεπτεμβρίου 2005
Ρύθμιση φωτεινότητας και χρώματος | 1
Ειδική επεξεργασία εικόνας | Κανονική επεξεργασία
Κατάσταση λειτουργίας έκθεσης | Αυτόματη έκθεση
Ισορροπία των λευκών | Αυτόματη ισορροπία των λευκών
Αναλογία ψηφιακού zoom | 1.28
Τύπος σύλληψης της σκηνής | Συνήθης
Χρόνος έκθεσης | 1/160 sec (0.00625)
Αριθμός F | f/3.8
Έκδοση exif | 2.2
Ημερομηνία και ώρα της παραγωγής ψηφιακών δεδομένων | 16:18, 10 Σεπτεμβρίου 2005
Ημερομηνία και ώρα της μετατροπής σε ψηφιακή μορφή | 16:18, 10 Σεπτεμβρίου 2005
Κατάσταση συμπίεσης εικόνας | 3
Ταχύτητα κλείστρου | 7.3125
Διάφραγμα | 3.84375
Προτεραιότητα έκθεσης | 0
Μέγιστο διάφραγμα ξηράς | 3.84375
Κατάσταση λειτουργίας φωτόμετρου | Μοτίβο
Φλας | 16
Εστιακή απόσταση του φακού | 13.1875 mm
Χρωματική περιοχή | sRGB
Ανάλυση εστιακού επιπέδου Χ | 11702.851428571
Ανάλυση εστιακού πειπέδου Υ | 11725.183206107
Μονάδα μέτρησης ανάλυσης εστιακού επιπέδου | ίντσες
Μέθοδος αισθητήρα | One-chip color area sensor

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../i/m/g/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1%7EIMG_1383.JPG_5d1e.html"

Κατηγορίες: Εικόνες GFDL

##### Views

- Εικόνα
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση