# Cx486DX2

### El Vikipedio

Cx486DX2 - procesoro far firmao Cyrix.

- dumprojekta nomo: M0.7;
- kvanto da transistoroj: 1,1 milionoj;
- frekvenco: 40-66 MHz;
- staplo L1: 8 KB;
- staplo L2: ĉe ĉeftabulo (ĝis 512 KB);
- frekvenco de sistema buso: 20-50 MHz
- ĝenerala biteco: 32

Elŝutita el "http://eo.wikipedia.org../../../c/x/4/Cx486DX2_20ed.html"

Kategorio: Procesoroj

##### Views

- Artikolo
- Diskuto
- Aktuala versio

##### Serĉu

##### Aliaj lingvoj

- Deutsch