# CP1252

### El Vikipedio

CP1252 (aŭ Windows-1252, Vindozo-1252) estas aro de kodoj por priskribi en komputilo literojn de okcidenteŭropaj lingvoj kaj aliajn signojn.

CP1251 uzas 8 bitojn por ĉiu signo. Kodoj 0x00 ... 0x7F estas la samaj kiel en ASCII.

CP1252 diferenciĝas de ISO-8859-1 per tio ke kodoj 128—159 estas uzataj por diversaj signoj sed ne estas regaj. Ofte oni ne distingas kodigojn ISO-8859-1 kaj CP1252.

En la unua varianto de CP1252 forestis signoj: eŭro € (0x80), ˆ (0x88), ˜ (0x98), Ž (0x8E), ž (0x9E).

## [redaktu] Tabelo de la kodigo

Deksesumaj nombroj sub la literoj estas kodoj de la signoj laŭ Unikodo.

| .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | .A | .B | .C | .D | .E | .F
8. | € 20AC |  | ‚ 201A | ƒ 192 | „ 201E | … 2026 | † 2020 | ‡ 2021 | ˆ 2C6 | ‰ 2030 | Š 160 | ‹ 2039 | Œ 152 |  | Ž 17D |
9. |  | ‘ 2018 | ’ 2019 | “ 201C | ” 201D | • 2022 | – 2013 | — 2014 | ˜ 2DC | ™ 2122 | š 161 | › 203A | œ 153 |  | ž 17E | Ÿ 178
A. | A0 | ¡ A1 | ¢ A2 | £ A3 | ¤ A4 | ¥ A5 | ¦ A6 | § A7 | ¨ A8 | © A9 | ª AA | « AB | ¬ AC | AD | ® AE | ¯ AF
B. | ° B0 | ± B1 | ² B2 | ³ B3 | ´ B4 | µ B5 | ¶ B6 | · B7 | ¸ B8 | ¹ B9 | º BA | » BB | ¼ BC | ½ BD | ¾ BE | ¿ BF
C. | À C0 | Á C1 | Â C2 | Ã C3 | Ä C4 | Å C5 | Æ C6 | Ç C7 | È C8 | É C9 | Ê CA | Ë CB | Ì CC | Í CD | Î CE | Ï CF
D. | Ð D0 | Ñ D1 | Ò D2 | Ó D3 | Ô D4 | Õ D5 | Ö D6 | × D7 | Ø D8 | Ù D9 | Ú DA | Û DB | Ü DC | Ý DD | Þ DE | ß DF
E. | à E0 | á E1 | â E2 | ã E3 | ä E4 | å E5 | æ E6 | ç E7 | è E8 | é E9 | ê EA | ë EB | ì EC | í ED | î EE | ï EF
F. | ð F0 | ñ F1 | ò F2 | ó F3 | ô F4 | õ F5 | ö F6 | ÷ F7 | ø F8 | ù F9 | ú FA | û FB | ü FC | ý FD | þ FE | ÿ FF

Elŝutita el "http://eo.wikipedia.org../../../c/p/1/CP1252_e1bc.html"

Kategorio: Kodoj de literoj

##### Views

- Artikolo
- Diskuto
- Aktuala versio

##### Serĉu