Fretingkorrosioon - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Fretingkorrosioon

###

Fretingkorrosioon on mehaaniline kulumine, mis tekib istupinnas, kui kehad üksteise suhtes väikese amplituudiga (1...150 μm) võnguvad. Näiteks võib see tekkida rummu ja võlli siirdeistus, aga ka neet- ja poltliites, liigendites, vedrudes, mootoriklappidel, elektrikontaktides, nukkmehanismides. Liite pinnal tekib iseloomulik pulbriline korrosioonprodukt. Rikutud pinnast võib omakorda alguse saada väsimuspragu. Sellist kulumist leevendab tugeva pinguga ist.

## [redigeeri] Vaata ka

- Mehaaniline kulumine
- Kulumine
- Kulumiskindlus

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../f/r/e/Fretingkorrosioon.html"

Kategooriad: Masinaehitus

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi