Avasüsteem - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Avasüsteem

###

Avasüsteem (Inglise keeles hole basis system of fits) on istude kogum, kus sama nimimõõtme ja täpsusega liite moodustamisel jäävad ava piirmõõtmed muutumatuks. Erinevad istud saadakse võlli piirmõõtmete muutmisega. Avasüsteemi kõigil istudel on ava ülemine hälve alati + märgiga ja alumine hälve 0. See tähendab ava tolerantsitsoon toetub nulljoonele ülevaltpoolt. Enamikul juhtudel kasutatakse avasüsteemi.

Ava- ja võllisüsteemi skeem. Viirutatud kastid tähistavad tinglikult võllide tolerantsitsooni ja viirutamata kastid avade tolerantsitsooni.

## [redigeeri] Kirjandus

- Mait Purde "Täpsustehnika" Tallinn 2002

## [redigeeri] Vaata ka

- Võllisüsteem
- Täpsus masinaehituses

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../a/v/a/Avas%C3%BCsteem.html"

Kategooriad: Masinaehitus

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi