Dünaamiline IP-aadress - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Dünaamiline IP-aadress

###

Dünaamiline IP-aadress on IP-aadress, mis on määratud arvutile kasutamiseks ajutiselt teatud perioodiks. Dünaamilise IP-aadressi määramiseks kasutatakse dünaamilist hostikonfiguratsiooni protokolli (DHCP), mõningatel juhtudel ka PPP-d (Point-to-Point Protocol).

## [redigeeri] Vaata ka

- PPPoE: PPP over Ethernet
- PPPoA: PPP over ATM

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../d/%C3%BC/n/D%C3%BCnaamiline_IP-aadress_ae9c.html"

Kategooriad: Internet

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi