Fiiberoptika - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Fiiberoptika

###

See artikkel vajab keelelist või sõnastuslikku toimetamist

Fiiberoptika ehk klaaskiudoptika on tehnoloogia, kus valguse ja moduleeritud informatsiooni edasikandjaks on peen klaaskiud, mis on erinevalt tahvelklaasist hästi painutatav. Klaaskiudkaabli sumbuvus on imeväike ja seetõttu kasutatakse neid infotehnoloogias küllalt sageli. Merekaablid, mis ühendavad Eesti internetti muu maailmaga, on fiiberoptilised. Andmemahud, mida sellise kaabliga saab sekundis liigutada, on kolossaalsed (kodukasutaja jaoks). Umbes 6 TB/s?

Fiigeroptikat kasutatakse ka mitmesugustes meditsiinilistes ja tööstuslikes vaatlusseadmetes.

## [redigeeri] Vaata ka

- endoskoop
- rhinoskoop
- tsütoskoop
- otoskoop
- kolonoskoop
- bronhoskoop
- artroskoop

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../f/i/i/Fiiberoptika.html"

Kategooriad: Toimetamist ootavad (september 2006) | Tehnika | Kommunikatsioon

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi