AK-47 - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# AK-47

###

Vajab keelelist või sõnastuslikku toimetamist

AK-47 ehk Kalašnikovi automaat mudel 1947 (Автомат Калашникова образца 1947 года) on Nõukogude Liidus Mihhail Kalašnikovi poolt konstrueeritud rünnakrelv (automaatrelv).

See on üks kasutatumaid käsirelvi maailmas.

Relvast sai anda nii ridatuld kui ka sihikulist/üksiklaskudega tuld. Keskmise laskejõuga relvas kasutati 7,62 mm laskemoona ning ta efektiivseks laskeulatuseks oli 300 m. Relv oli võimeline välja tulistama kuni 600 lasku minutis. Selle relva populaarsuse põhjuseks oli tema konstruktsiooni kergus ja lihtsus ning suurepärane töökindlus, teda oli väga lihtne puhastada ja hooldada. 1980. aastatel hakati AK-47 välja vahetama automaadiga AK-74. Automaatrelvast toodeti ka erivägede ja miilitsavariante, näiteks AKM, AKSU...

Seda relva tootsid praktiliselt kõik sotsialismibloki maad: Nõukogude Liit, Bulgaaria, Hiina, Saksa DV, Ungari, Põhja-Korea, Poola, Rumeenia ja Jugoslaavia.

## [redigeeri] Tööpõhimõte

Lukuraami tagasi tõmbamisega vinnastatakse löögimehhanism ja surutakse kokku taandurvedru. Lukuraami vabastamisel surub taandurvedru lukuraami algasendisse, mille ajal haarab lukk magasinist kaasa padruni ja surub selle padrunipessa. Lukuraami jõudmisel algasendisse teeb lukk 30* pöörde paremale, sulgedes padrunipesa. Päästikule vajutamisel vabaneb löögimehhanism ja kukk lööb vastu lööknõela. Lööknõel omakorda detoneerib süütekapsli, millele järgneb lask. Püssirohu põlemisel tekkivad gaasid suruvad kuuli padrunikesta otsast lahti ja see hakkab gaaside survel liikuma mööda vintrauda. Kui kuul on jõudnud gaasikanalist mööda, liigub osa gaase gaasikotta ja avaldavad survet gaasitorus paiknevale gaasikolvile. Ülejäänud gaasid liiguvad koos kuuliga vintrauast välja. Gaasikolb koos lukuraami ja lukuga liigub taha, vinnastades löögimehhanismi ja surudes kokku taandurvedru. Tagasiliikumise alguses teeb lukk 30* pöörde vasakule, haarates kaasa padrunikesta, mis välja heidetakse. Taandurvedru survel lükatakse lukuraam koos luku ja gaasikolviga uuesti ette, lukk haarab kaasa uue padruni ja sulgeb padrunipesa. Päästikule vajutades protsess kordub.

## [redigeeri] Vaata ka

- AK-74
- AK-101
- AK-103

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../a/k/-/AK-47_b9b4.html"

Kategooriad: Toimetamist ootavad (november 2006)

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi

##### Teised keeled

- العربية
- Bahasa Indonesia
- Bahasa Melayu
- বাংলা
- Български
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- فارسی
- Français
- Galego
- 한국어
- Hrvatski
- Íslenska
- Italiano
- עברית
- Kurdî / كوردي
- Magyar
- Nederlands
- 日本語
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Русский
- Simple English
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Suomi
- Svenska
- ไทย
- Tiếng Việt
- Türkçe
- 中文