Aniloks-värvivalts - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Aniloks-värvivalts

###

See artikkel vajab keelelist või sõnastuslikku toimetamist

Aniloks-värvivalts on rastritaolise süvendatud graveeringuga tala.

## [redigeeri] Tööpõhimõte

Aniloks-värvivaltsi süvendid võtavad värvikastist värvi ning kannavad seda ühtlase kihina trükivormi trükielementidele.

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../a/n/i/Aniloks-v%C3%A4rvivalts.html"

Kategooriad: Toimetamist ootavad (august 2006)

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi