Efektiivne kontsentratsioonitegur - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Efektiivne kontsentratsioonitegur

###

Efektiivne kontsentratsioonitegur on mõiste tugevusõpetusest, mis näitab mingi detaili tugevuse alanemist pingekontsentraatori tõttu. Tugevuse alanemine määratakse pingekontsentraatorita detaili tugevuspiiri ja antud pingekontsentraatoriga detaili tugevuspiiri suhtega. Tähis k. , kus

- σB on pingekontsentraatorita detaili tugevuspiir
- σBk on pingekontsentraatoriga detaili tugevuspiir.

Katsed näitavad, et staatilisel koormamisel plastsetest materjalidest detailide jaoks praktiliselt k=1, seega pingekontsentraatori mõju on vaja arvestada ainult habraste, väheplastsete materjalide ning dünaamiliste koormuste puhul.

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../e/f/e/Efektiivne_kontsentratsioonitegur.html"

Kategooriad: Tugevusõpetus

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi