Bombardier CRJ - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Bombardier CRJ

###

Bombardier CRJ on lennukiseeria.

Kogu seeria on ühesuguse tehnilise lahendusega, mistõttu saavad ühe tüübi piloot saab juhtida ka teisi sama seeria lennukeid ilma täiendava õppeta. Samuti on lennukitel samasugused hooldus- ja teenindusnõuded ja -varustus, mistõttu lennufirmad saavad kasutada erinevaid selle seeria lennukuid ilma täiendavate kuludeta.

## [redigeeri] Bombardier CRJ200

Lennuk on 27 m pikk, mahutab 50 reisijat ning lendab maksimaalselt 3547 km kaugusele. Lennuk vajab pöörderaadius on 23 m, mis teeb temast atraktiivse lennuki väikeste lennujaamade jaoks.

CRJ200 lennukil on kaks maksimaalse õhkutõusmiskaalu ja sellest tulenevalt ka lennukauguse poolest erinevat versiooni: CRJ200ER (lennukaugus 2888 km) ja CRJ200LR (lennukaugus 3547 km).

Lennukile pakutakse mootorimodifikatsioone, mis võimaldavad lennata kas eriti kõrgel või eriti kuumas kliimas.

## [redigeeri] Bombardier CRJ700

Seeriat toodetakse kahes suuruses: tüübil 701 on 70 istekohta, tüübil 705 on kaheklassilises salongis 75 istekohta. Mõlemast lennukitüübist toodetakse lisaks standardsele ka täiendatud (ER) ja pikamaaversiooni (LR), mis erinevad lennukauguse poolest. Tüübi 701 lennukaugused on vastavalt (Standard-ER-LR) 3052-3606-4048 km; tüübil 705 3574-3785-3785 km.

Lennuki pikkus on tüübil 701 32,6, tüübil 705 36,4 m. Tiivaulatus on vastavalt 23,2 m ja 24,8 m.

## [redigeeri] Bombardier CRJ900

Bombardier CRJ900 pikkus on 36,4 m, tiivaulatus 24,85 m. Lennuki standardvariandi lennukaugus on 2956 km ja reisijate arv 86.

CRJ900 lennukid on saadavad kolmes variatsioonis: standardne, täiendatud (ER; lennukaugus km 3408) ja pikamaaversioon (LR; lennukaugus 3664 km).

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../b/o/m/Bombardier_CRJ_a237.html"

Kategooriad: Lennukid

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi