80286 - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# 80286

###

Intel 286 ehk 286 ehk 80286 on Inteli mikroprotsessor, mis kuulub Inteli teise x86-protsessorite perekonda.

286 protsessorile eelnes 8086. Esimene 286 tüüpi protsessor ilmus veebruaris 1982. Ta sisaldas 134000 transistorit.

Protsessori töösagedused olid: 6, 8, 10, 12, 16, 20 ja 25 MHz.

## [redigeeri] Arhitektuur

Protsessoril oli kaks töörežiimi: reaalne ja kaitstud. Reaalne oli ühilduv 8086. Kaitstud režiim kasutas samu võimalusi, mis 80286. Kaitstud režiimis suutis protsessor adresseerida 16 MB mälu. Kui protsessor oli viidud kaitstud režiimi, siis tagasi reaalsesse režiimi sai ainult arvuti restardiga.

## [redigeeri] Konkurendid

- AMD
- HARRIS
- Siemens

Inteli protsessorid 8086 | 8088 | 80186 | 80188 | 80286 | 80386 | 80486 | Pentium | Pentium Pro | Pentium II | Celeron | Pentium III | Pentium 4 | Pentium M | Pentium D | Pentium Extreme Edition | Xeon | Core | Core 2 |

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../8/0/2/80286.html"

Kategooriad: Mikroprotsessorid

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi

##### Teised keeled

- Česky
- Deutsch
- Español
- Français
- 한국어
- Italiano
- Magyar
- Nederlands
- 日本語
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Suomi
- Svenska
- Türkçe
- 中文