Fujita-Pearsoni skaala - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

# Fujita-Pearsoni skaala

###

Trombide tugevuse hindamiseks kasutatakse Fujita- Pearsoni skaalat, mille alusel võib kõige tugevama purustusjõuga F5 tornaadodes tuule kiirus ulatuda kuni 140 m/s. inglismaal kasutatakse nn TORRO skaalat.TORRO skaala tõotabki kujuneda eelistatumaiks Euroopas. Need skaalad on lihtsas seoses –F=T2.

Fujita- Pearsoni tornaadode skaala
Tornaado liik | Trassi pikkus (km) | Trassi laius (m) | Purustused
--- | --- | --- | ---
F0 | 0,5- 1,5 | 5- 15 | Kerged purustused: pisut purunenud katused; murtud puuoksad; madalajuurelised puud ümber paisatud; sildid purustatud.
F1 | 1,5- 5 | 15- 30 | Mõõdukad purustused: majade katused lahti kangutatud; ratastel majad kergitatud alustelt ja ümber tõugatud; liikuvad autod maanteelt ära pühitud.
F2 | 5-16 | 30- 160 | Tuntavad purustused: sõrestikehitiste katused maha rebitud; ratastel majad lammutatud; suured puud murdunud või juurtega välja kistud; kerged lendavad objektid muutuvad ohtlikuks.
F3 | 16- 50 | 160- 510 | Tugevad purustused: katused ja mõned seinad maha rebitud; enamus puid metsaaladel üles juuritud; rasked autod maapinnalt üles tõstetud ja ümber lükatud.
F4 | 50- 115 | 510- 820 | Laastavad purustused: hea konstruktsiooniga majad maatasa tehtud; nõrga vundamendi konstruktsiooniga hooned kantud eemale; ümberpaiskunud autod muutuvad suurteks ohtlikeks lendavateks objektideks.
F5 | 115- 140 | 820- 2800 | Uskumatud purustused: tugevad sõrestikmajad tõstetud vundamentidelt ja kantud kauge maa taha ja osadeks lammutatud; autosuurused esemed lendavad läbi õhu üle 100 m kaugusele; puud paljaks kooritud ja võivad ilmneda uskumatud nähtused.

Välja otsitud andmebaasist "http://et.wikipedia.org../../../f/u/j/Fujita-Pearsoni_skaala_75ce.html"

##### Views

- Artikkel
- Arutelu
- Viimane redaktsioon

##### Otsi