Irudi:Lama guanicoe 2005-02-13.jpeg - Wikipedia

# Irudi:Lama guanicoe 2005-02-13.jpeg

### Wikipedia(e)tik

- Irudi
- Irudiaren historia
- Irudiari loturak
- Metadatuak

Bereizmen handiko bertsioa deskargatu (1011x984, 267 KB)

| Fitxategi hau Wikimedia Commonsen dago, beste proiektu batzuekin elkarbanatuta. Informazio gehigarria ikusteko, jatorrizko orrialdera jo.

Description: Guanaco (Lama guanicoe) at Audubon Zoo, New Orleans, Louisiana, USA

Source: My own photograph

Date: 13 Feb 2005

Author: Geoffrey J. King

Permission: GFDL

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

العربية | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | 日本語 | 한국어 | Nederlands | Polski | Português | Slovenčina | Svenska | עברית +/-

## Irudiari loturak

Hurrengo orrialdeek dute fitxategi honetarako lotura:

- Lama guanicoe
- Camelidae

## Metadatuak

This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified image.

Camera manufacturer | EASTMAN KODAK COMPANY
Camera model | KODAK DX7440 ZOOM DIGITAL CAMERA
Orientation | Normal
Bereizmen horizontala | 230 dpi
Bereizmen bertikala | 230 dpi
Y and C positioning | 1
Exposure time | 1/250 s (0.004)
F Number | f/4.8
Exposure Program | Normal program
ISO speed rating | 80
Exif bertsioa | 2.21
Datuen sorreraren data eta ordua | 13:23, 13 Otsaila 2005
Digitalizazioaren data eta ordua | 13:23, 13 Otsaila 2005
Shutter speed | 8
Irekiera | 4.5
Exposure bias | 0
Maximum land aperture | 4.5
Metering mode | Pattern
Light source | Ezezaguna
Flash | 24
Lens focal length | 22 mm
Kolore tartea | sRGB
Exposure index | 80
Sensing method | One-chip color area sensor
Irudien prozesamendu pertsonalizatua | Prozesu arrunta
Exposure mode | Auto exposure
White Balance | Auto white balance
Zoom digitalaren eskala | 0
Focal length in 35 mm film | 132
Scene capture type | Standard
Kontrastea | Arrunta
Asetasuna | Arrunta
Sharpness | Normal
Subject distance range | Ezezaguna

"http://eu.wikipedia.org../../../l/a/m/Irudi%7ELama_guanicoe_2005-02-13.jpeg_56ef.html"(e)tik eskuratuta

##### Views

- Irudia
- Eztabaida
- Oraingo berrikuspena

##### Bilatu