آهن بتا - ویکی‌پدیا

# آهن بتا

### از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

در دمای ۷۶۸ درجه سانتیگراد، آهن آلفای فرومغناطیس به آهن آلفای پارامغناطیس تبدیل می‌شود. این تحول، تحول آلوتروپیک نیست.

گاهی این آهن آلفای پارامغناطیس، آهن بتا خوانده می‌شود.

ثابت شبکهٔ این نوع آهن، ۲/۹ آنگستروم است.

## [ویرایش] جستارهای وابسته

- فریت
- آهن آلفا

## [ویرایش] منبع

- ZENER, C., ۱۹۵۵, Trans. AIME, ۲۰۳,۶۱۹.

این نوشتار دربارهٔ مهندسی مواد ناقص است. با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.

برگرفته از «http://fa.wikipedia.org../../../%D8%A2/%D9%87/%D9%86/%D8%A2%D9%87%D9%86_%D8%A8%D8%AA%D8%A7.html»

رده‌های صفحات: مقاله‌های ناقص مهندسی مواد | ترکیبات شیمیایی | متالورژی

##### Views

- مقاله
- بحث
- نسخهٔ فعلی

##### جستجو شود