بحث:مجسمه‌سازی - ویکی‌پدیا

# بحث:مجسمه‌سازی

### از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

مجسمه های سنگی رو چطوری درست ميکنند ؟

بنظرم براتون جالب باشه بدونيد که مجسمه های سنگی رو چطوری درست ميکنند، من يه توضيح کوتاه اينجا گذاشتم در مرحله اوّل اصل کار بوسيله مجسمه ساز از گل درست ميشه که ميتونه با استفاده از مدل زنده (با توجه به اسکيز کار) يا فقط از روی طرح کوچکتر يعنی همان اسکيز درست بشه.

سپس بايد مجسمه گلی رو به يه جنسی تبديل کرد که محکم باشه و در اثر برخورد تکه های سنگ تغيير شکل نده ،يعنی گچ. برای تبديل مجسمه گلی به گچی بايد از کار گلی يه قالب گرفت که کار مفصليه و بعداً توضيح ميدم

حالا بايد يه تکه سنگ مناسب که ممکنه گرانيت يا مرمر باشه پيدا کرد

حالا مرحله حساس کار هست که بايد دستگاهی رو که اينجا بهش "نقطه بردار" ميگويند رو هم روی سنگ و هم روی کار گچی درست مثل هم نشوند. اين مرحله کار حساس است و اگر خوب تنظيم و محکم نشود بعداً مشکل پيش مياورد.

از اينجاست که کار اصلی مجسمه ساز شروع ميشود ، حالا بايد با استفاده از دستگاه "نقطه بردار" نقاط اصلی مجسمه رو به سنگ کپی کنه اوّل با برش های بزرگ که ميشه با دستگاه برقی مثل "فرز" يا با دست تراشيد و بد هم بايد با دست نقطه های ظريف تر رو تراشيد و کم کم به کار اصلی نزديک کرد. بعد از اينکه تا حد ممکن سنگ رو به مدل گچی نزديک کرديم حالا بايد مدل رو کنار گذشت و مرحله آخر رو با قلم های ظريف تر تکميل کرد. حالا (بد بختی های ما هم تمومی نداره!) بايد کار رو اوّل با سوهان و بعد با سمباده ضد آب ساييد و ساييد و ساييد که بنظرم اعصاب خوردکن ترين مرحله کاره. خوب حالا ميشه يه گيلاس انداخت بالا ( هرچند که من اين کار رو نميکنم!( و کار رو تميز کرد و روی پايه نشوند.

البتّه اين رو هم بگم که کارهای مدرن و نسبتاً ساده تر رو مستقيماً از مدل کوچيک تر هم ميشه کپی کرد که البته اين کار هر کسی نيست :) ، ضمناً ابزار تراشيدن مرمر با گرانيت و يا سنگ عادی فرق خيلی داره حتی چکّش هم متفاوت است.

[[1]]

برگرفته از «http://fa.wikipedia.org../../../%D9%85/%D8%AC/%D8%B3/%D8%A8%D8%AD%D8%AB%7E%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.html»

##### Views

- مقاله
- بحث
- نسخهٔ فعلی

##### جستجو شود