باروت بی‌دود - ویکی‌پدیا

# باروت بی‌دود

### از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

باروت بی دود

باروت بی‌دود نوعی باروت است که برخلاف باروت سیاه پس از سوختن دود ایجاد نمی‌کند. باروت بی‌دود از نیتروسلولز (پنبه باروتی) و نيتروگليسيرين ساخته شده است.

علت بی‌دود بودن این باروت كامل انجام شدن فرايند اكسيداسيون در جریان سوختن است، زيرا درجريان تجزيهٔ نيترو گليسيرين اكسيژن آزاد توليد می‌شود؛ در حالی‌که باروت سیاه مقدار زیادی (تقریباً ۶۰٪) خاکستر (دود) تولید می‌کند.

باروت بی‌دود تقریباً در همه فشنگ‌های امروزی بکار می‌رود.

این نوشتار دربارهٔ شیمی ناقص است. با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.
برگرفته از «http://fa.wikipedia.org../../../%D8%A8/%D8%A7/%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D8%AF.html»

رده‌های صفحات: مقاله‌های ناقص شیمی | مواد منفجره | جنگ‌افزار

##### Views

- مقاله
- بحث
- نسخهٔ فعلی

##### جستجو شود

##### زبان‌های دیگر

- Deutsch
- English
- 日本語
- Polski
- Svenska
- 中文